(footprint "PCIe_x16_10151422-0222120LF"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -45.275 -12.655 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PCIe_x16_10151422-0222120LF"
		(at -31.305 -10.835 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -48.45 9.85 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -48.45 11.05 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -48.45 12.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "PCB EDGE"
		(at 48.7 6.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -43.3 0)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 2.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 29.85 0)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 2.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at 41.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at 40.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at 39.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at 38.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at 37.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at 36.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at 35.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at 34.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at 33.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at 32.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at 31.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at 28.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at 27.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at 26.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at 25.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at 24.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at 23.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at 22.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at 21.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at 20.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at 19.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at 18.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at 17.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at 16.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at 15.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at 14.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at 13.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at 12.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at 11.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at 10.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at 9.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at 8.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A33" smd rect
		(at 7.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A34" smd rect
		(at 6.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A35" smd rect
		(at 5.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A36" smd rect
		(at 4.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A37" smd rect
		(at 3.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A38" smd rect
		(at 2.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A39" smd rect
		(at 1.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A40" smd rect
		(at 0.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A41" smd rect
		(at -0.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A42" smd rect
		(at -1.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A43" smd rect
		(at -2.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A44" smd rect
		(at -3.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A45" smd rect
		(at -4.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A46" smd rect
		(at -5.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A47" smd rect
		(at -6.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A48" smd rect
		(at -7.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A49" smd rect
		(at -8.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A50" smd rect
		(at -9.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A51" smd rect
		(at -10.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A52" smd rect
		(at -11.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A53" smd rect
		(at -12.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A54" smd rect
		(at -13.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A55" smd rect
		(at -14.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A56" smd rect
		(at -15.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A57" smd rect
		(at -16.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A58" smd rect
		(at -17.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A59" smd rect
		(at -18.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A60" smd rect
		(at -19.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A61" smd rect
		(at -20.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A62" smd rect
		(at -21.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A63" smd rect
		(at -22.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A64" smd rect
		(at -23.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A65" smd rect
		(at -24.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A66" smd rect
		(at -25.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A67" smd rect
		(at -26.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A68" smd rect
		(at -27.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A69" smd rect
		(at -28.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A70" smd rect
		(at -29.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A71" smd rect
		(at -30.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A72" smd rect
		(at -31.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A73" smd rect
		(at -32.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A74" smd rect
		(at -33.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A75" smd rect
		(at -34.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A76" smd rect
		(at -35.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A77" smd rect
		(at -36.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A78" smd rect
		(at -37.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A79" smd rect
		(at -38.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A80" smd rect
		(at -39.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A81" smd rect
		(at -40.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A82" smd rect
		(at -41.5 -2)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at 41.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at 40.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at 39.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at 38.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at 37.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at 36.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at 35.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at 34.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at 33.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at 32.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at 31.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at 28.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at 27.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at 26.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at 25.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at 24.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at 23.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at 22.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at 21.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at 20.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at 19.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at 18.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at 17.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at 16.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at 15.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at 14.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at 13.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at 12.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at 11.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at 10.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at 9.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at 8.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B33" smd rect
		(at 7.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B34" smd rect
		(at 6.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B35" smd rect
		(at 5.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B36" smd rect
		(at 4.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B37" smd rect
		(at 3.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B38" smd rect
		(at 2.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B39" smd rect
		(at 1.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B40" smd rect
		(at 0.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B41" smd rect
		(at -0.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B42" smd rect
		(at -1.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B43" smd rect
		(at -2.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B44" smd rect
		(at -3.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B45" smd rect
		(at -4.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B46" smd rect
		(at -5.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B47" smd rect
		(at -6.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B48" smd rect
		(at -7.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B49" smd rect
		(at -8.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B50" smd rect
		(at -9.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B51" smd rect
		(at -10.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B52" smd rect
		(at -11.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B53" smd rect
		(at -12.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B54" smd rect
		(at -13.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B55" smd rect
		(at -14.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B56" smd rect
		(at -15.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B57" smd rect
		(at -16.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B58" smd rect
		(at -17.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B59" smd rect
		(at -18.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B60" smd rect
		(at -19.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B61" smd rect
		(at -20.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B62" smd rect
		(at -21.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B63" smd rect
		(at -22.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B64" smd rect
		(at -23.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B65" smd rect
		(at -24.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B66" smd rect
		(at -25.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B67" smd rect
		(at -26.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B68" smd rect
		(at -27.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B69" smd rect
		(at -28.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B70" smd rect
		(at -29.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B71" smd rect
		(at -30.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B72" smd rect
		(at -31.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B73" smd rect
		(at -32.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B74" smd rect
		(at -33.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B75" smd rect
		(at -34.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B76" smd rect
		(at -35.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B77" smd rect
		(at -36.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B78" smd rect
		(at -37.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B79" smd rect
		(at -38.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B80" smd rect
		(at -39.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B81" smd rect
		(at -40.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B82" smd rect
		(at -41.5 -8.5)
		(size 0.55 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S1" smd rect
		(at -46.1 4)
		(size 4.2 4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "S2" smd rect
		(at 46.1 4)
		(size 4.2 4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_10151422_0222120lf.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
