(footprint "Conn_FFC_TE_1-1734742-6"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.49 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_FFC_TE_1-1734742-6"
		(at -7.45 3.31 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 -0.04 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 -0.04 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.5")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -7.45 4.51 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -7.45 5.775 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -7.45 6.975 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -3.75 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -3.25 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -2.75 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -2.25 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -1.75 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -1.25 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.75 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -0.25 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0.25 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 0.75 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 1.25 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1.75 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 2.25 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 2.75 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 3.25 1.16)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 3.75 -1.24)
		(size 0.4 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -5.45 -0.04)
		(size 1.4 2.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 5.45 -0.04)
		(size 1.4 2.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_1_1734742_6.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 3.45)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
