(footprint "Bus_M.2_Socket_Key_B_TE_1-2199230-0"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2 -1.2 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Bus_M.2_Socket_Key_E_TE_1-2199230-0"
		(at -1.75 9.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.8 10.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.8 12.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.8 13.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -0.75 5.248)
		(size 1.1 1.1)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 19.248 5.248)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.498 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0.998 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 1.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 1.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 1.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 1.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 2.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 2.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 4.998 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 5.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 5.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 5.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 5.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 6.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 6.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 6.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 6.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 7.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 7.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 7.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 7.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 8.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 8.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 8.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 8.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 9.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at 9.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd rect
		(at 9.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd rect
		(at 9.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd rect
		(at 10.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd rect
		(at 10.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd rect
		(at 10.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd rect
		(at 10.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd rect
		(at 11.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd rect
		(at 11.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd rect
		(at 11.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 11.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" smd rect
		(at 12.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 12.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "52" smd rect
		(at 12.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "53" smd rect
		(at 12.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "54" smd rect
		(at 13.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "55" smd rect
		(at 13.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "56" smd rect
		(at 13.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "57" smd rect
		(at 13.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "58" smd rect
		(at 14.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "59" smd rect
		(at 14.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "60" smd rect
		(at 14.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "61" smd rect
		(at 14.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "62" smd rect
		(at 15.249 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "63" smd rect
		(at 15.499 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "64" smd rect
		(at 15.749 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "65" smd rect
		(at 15.999 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "66" smd rect
		(at 16.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "67" smd rect
		(at 16.498 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "68" smd rect
		(at 16.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "69" smd rect
		(at 16.998 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "70" smd rect
		(at 17.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "71" smd rect
		(at 17.498 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "72" smd rect
		(at 17.748 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "73" smd rect
		(at 17.998 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "74" smd rect
		(at 18.248 7.499)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "75" smd rect
		(at 18.498 0)
		(size 0.3 1.55)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -1.101 0.748)
		(size 1.2 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 19.6 0.748)
		(size 1.2 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_1_2199230_0.glb"
		(offset
			(xyz 9.25 -7.75 2.25)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
