(footprint "TE_1-2340321-2"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -39.118 -8.87 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "TE_1-2340321-2"
		(at -39.118 9.42 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -0.002 -4.867 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at -0.002 -4.867 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_line
		(start -36.502 -1.637)
		(end -22.392 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start -21.812 -2.217)
		(end -21.812 -5.487)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start -19.512 -5.487)
		(end -19.512 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start -18.932 -1.637)
		(end -1.792 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start -1.212 -2.217)
		(end -1.212 -5.687)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start 0.688 -5.687)
		(end 0.688 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start 1.268 -1.637)
		(end 10.018 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start 10.598 -2.217)
		(end 10.598 -5.227)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start 13.398 -5.227)
		(end 13.398 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_line
		(start 13.978 -1.637)
		(end 36.498 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start -21.812 -5.487)
		(mid -20.662 -6.637)
		(end -19.512 -5.487)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start -21.812 -2.217)
		(mid -21.982 -1.807)
		(end -22.392 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start -18.932 -1.637)
		(mid -19.342 -1.807)
		(end -19.512 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start -1.212 -5.687)
		(mid -0.262 -6.637)
		(end 0.688 -5.687)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start -1.212 -2.217)
		(mid -1.382 -1.807)
		(end -1.792 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start 1.268 -1.637)
		(mid 0.858 -1.807)
		(end 0.688 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start 10.598 -5.227)
		(mid 11.998 -6.627)
		(end 13.398 -5.227)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start 10.598 -2.217)
		(mid 10.428 -1.807)
		(end 10.018 -1.637)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_arc
		(start 13.978 -1.637)
		(mid 13.568 -1.807)
		(end 13.398 -2.217)
		(layer "Edge.Cuts")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -39.118 10.62 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -39.118 11.82 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -39.118 13.02 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "PCB Edge"
		(at -2.54 -0.508 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at -0.002 -4.867 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at -0.002 -4.867 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at -18.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at -17.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at -17.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at -16.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at -16.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -15.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -14.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -14.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -13.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -13.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -12.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -11.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at -11.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at -10.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at -10.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at -9.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at -8.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at -8.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at -7.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at -7.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at -6.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at -5.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at -5.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at -4.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at -4.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at -3.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at -2.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at -2.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at 1.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at 2.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at 2.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at 3.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A33" smd rect
		(at 4.145 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A34" smd rect
		(at 4.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A35" smd rect
		(at 5.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A36" smd rect
		(at 5.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A37" smd rect
		(at 6.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A38" smd rect
		(at 7.145 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A39" smd rect
		(at 7.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A40" smd rect
		(at 8.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A41" smd rect
		(at 8.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A42" smd rect
		(at 9.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A43" smd rect
		(at 14.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A44" smd rect
		(at 15.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A45" smd rect
		(at 15.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A46" smd rect
		(at 16.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A47" smd rect
		(at 16.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A48" smd rect
		(at 17.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A49" smd rect
		(at 18.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A50" smd rect
		(at 18.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A51" smd rect
		(at 19.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A52" smd rect
		(at 19.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A53" smd rect
		(at 20.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A54" smd rect
		(at 21.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A55" smd rect
		(at 21.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A56" smd rect
		(at 22.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A57" smd rect
		(at 22.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A58" smd rect
		(at 23.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A59" smd rect
		(at 24.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A60" smd rect
		(at 24.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A61" smd rect
		(at 25.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A62" smd rect
		(at 25.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A63" smd rect
		(at 26.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A64" smd rect
		(at 27.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A65" smd rect
		(at 27.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A66" smd rect
		(at 28.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A67" smd rect
		(at 28.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A68" smd rect
		(at 29.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A69" smd rect
		(at 30.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A70" smd rect
		(at 30.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -18.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -17.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -17.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -16.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -16.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -15.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -14.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -14.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -13.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at -13.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at -12.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at -11.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at -11.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at -10.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at -10.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at -9.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at -8.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at -8.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at -7.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at -7.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at -6.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at -5.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at -5.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at -4.665 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at -4.065 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at -3.465 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at -2.865 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at -2.265 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at 1.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at 2.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at 2.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at 3.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B33" smd rect
		(at 4.145 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B34" smd rect
		(at 4.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B35" smd rect
		(at 5.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B36" smd rect
		(at 5.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B37" smd rect
		(at 6.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B38" smd rect
		(at 7.145 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B39" smd rect
		(at 7.745 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B40" smd rect
		(at 8.345 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B41" smd rect
		(at 8.945 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B42" smd rect
		(at 9.545 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B43" smd rect
		(at 14.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B44" smd rect
		(at 15.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B45" smd rect
		(at 15.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B46" smd rect
		(at 16.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B47" smd rect
		(at 16.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B48" smd rect
		(at 17.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B49" smd rect
		(at 18.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B50" smd rect
		(at 18.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B51" smd rect
		(at 19.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B52" smd rect
		(at 19.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B53" smd rect
		(at 20.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B54" smd rect
		(at 21.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B55" smd rect
		(at 21.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B56" smd rect
		(at 22.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B57" smd rect
		(at 22.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B58" smd rect
		(at 23.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B59" smd rect
		(at 24.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B60" smd rect
		(at 24.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B61" smd rect
		(at 25.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B62" smd rect
		(at 25.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B63" smd rect
		(at 26.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B64" smd rect
		(at 27.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B65" smd rect
		(at 27.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B66" smd rect
		(at 28.255 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B67" smd rect
		(at 28.855 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B68" smd rect
		(at 29.455 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B69" smd rect
		(at 30.055 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B70" smd rect
		(at 30.655 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA1" smd rect
		(at -30.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA2" smd rect
		(at -30.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA3" smd rect
		(at -29.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA4" smd rect
		(at -28.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA5" smd rect
		(at -28.26 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA6" smd rect
		(at -27.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA7" smd rect
		(at -27.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA8" smd rect
		(at -26.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA9" smd rect
		(at -25.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA10" smd rect
		(at -25.26 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA11" smd rect
		(at -24.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA12" smd rect
		(at -24.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA13" smd rect
		(at -23.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OA14" smd rect
		(at -22.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB1" smd rect
		(at -30.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB2" smd rect
		(at -30.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB3" smd rect
		(at -29.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB4" smd rect
		(at -28.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB5" smd rect
		(at -28.26 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB6" smd rect
		(at -27.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB7" smd rect
		(at -27.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB8" smd rect
		(at -26.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB9" smd rect
		(at -25.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB10" smd rect
		(at -25.26 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB11" smd rect
		(at -24.66 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB12" smd rect
		(at -24.06 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB13" smd rect
		(at -23.46 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "OB14" smd rect
		(at -22.86 -3.845)
		(size 0.35 1.5)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "S1" thru_hole custom
		(at 33.98 -4.865)
		(size 3.466 3.466)
		(drill 2.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor circle)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -2.82 -2.7) (xy 2.82 -2.7) (xy 2.82 2.35) (xy -2.82 2.35)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "S2" thru_hole custom
		(at -33.98 -4.865)
		(size 3.466 3.466)
		(drill 2.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(thermal_bridge_angle 90)
		(options
			(clearance outline)
			(anchor circle)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -2.82 -2.7) (xy 2.82 -2.7) (xy 2.82 2.35) (xy -2.82 2.35)
				)
				(width 0.01)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_1_2340321_2.glb"
		(offset
			(xyz 0.1 -7.325 -0.508)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
