(footprint "Conn_FFC_TE_1-84953-5"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -8.325 -5.4 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_FFC_TE_1-84953-5"
		(at -11.75 5.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -11.9 9.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -11.86 6.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -11.8 7.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -7 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -6 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -5 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -3 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -2 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -1 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 0 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 1 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 2 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 3 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 5 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 6 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 7 -3.015)
		(size 0.61 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -9.99 -0.215)
		(size 2.68 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 9.99 -0.215)
		(size 2.68 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_1_84953_5.glb"
		(offset
			(xyz 0 -2.235 1)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
