(footprint "HDMI-A_Receptacle_TE_2007435-1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -13.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "HDMI-A_Receptacle_TE_2007435-1"
		(at 0 11.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.441 13.499 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.441 14.699 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.441 15.899 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -2.5 -11.35)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0.996 1.896)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 1.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -1 -0.578)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 0 -1.156)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -1 -1.734)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 0 -2.311)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -1 -2.888)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 0 -3.465)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -1 -4.045)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 0 -4.622)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -1 -5.199)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at 0 -5.776)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at -1 -6.353)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 0 -6.93)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at -1 -7.508)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at 0 -8.087)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at -1 -8.664)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "17" thru_hole circle
		(at 0 -9.241)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at -1 -9.818)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "19" thru_hole circle
		(at 0 -10.395)
		(size 0.8 0.8)
		(drill 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at -3.75 -8.25 90)
		(size 3.5 1.7)
		(drill oval 2.5 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at -3.75 0.746 90)
		(size 3.5 1.7)
		(drill oval 2.5 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at 2.749 -11.35 90)
		(size 3.5 1.7)
		(drill oval 2.5 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at 2.749 -1.851 90)
		(size 3.5 1.7)
		(drill oval 2.5 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_2007435_1.glb"
		(offset
			(xyz -0.5 -10.5 9)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
	(model "antmicro_2007435_1.glb"
		(offset
			(xyz -6.2 -1.5 18.4)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 90 0)
		)
	)
)
