(footprint "HDMI-Mini-C_Receptacle_TE_2013978-1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -4.6 -7.51 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "HDMI-Mini-C_Receptacle_TE_2013978-1"
		(at -4.58 8.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.88 10.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.88 11.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.88 12.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3.505 -3.69 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -3.505 -3.29 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -3.505 -2.89 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -3.505 -2.49 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -3.505 -2.09 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -3.505 -1.69 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -3.505 -1.29 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -3.505 -0.89 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -3.505 -0.49 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -3.505 -0.09 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -3.505 0.31 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -3.505 0.71 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -3.505 1.11 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at -3.505 1.51 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -3.505 1.91 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at -3.505 2.31 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -3.505 2.71 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -3.505 3.11 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at -3.505 3.51 270)
		(size 0.22 1.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at -3.08 -6.04 270)
		(size 2.1 2.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at -3.08 5.86 270)
		(size 2.1 2.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at 0.87 -5.515 180)
		(size 1.9 1.05)
		(drill oval 1.3 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at 0.87 5.335 180)
		(size 1.9 1.05)
		(drill oval 1.3 0.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_2013978_1.glb"
		(offset
			(xyz 3.85 -0.09 1.85)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -90)
		)
	)
)
