(footprint "I-PEX_CABLINE-VS_1x20_20455-A20E-76"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.9 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "I-PEX_CABLINE-VS_1x20_20455-A20E-76"
		(at 0 3.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -9.625 6.69 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -9.625 7.89 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -9.625 9.09 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.75 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.25 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -3.75 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -3.25 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -2.75 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -2.25 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -1.75 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -1.25 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -0.75 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -0.25 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 0.24 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 0.74 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 1.249 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 1.749 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 2.249 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 2.749 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 3.249 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 3.749 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 4.248 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.748 -1.803)
		(size 0.25 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -7.851 1.017)
		(size 1.4 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -7.771 -1.349)
		(size 0.7 1.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -5.651 -1.803)
		(size 0.55 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 5.65 -1.803)
		(size 0.55 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 7.767 -1.349)
		(size 0.7 1.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 7.849 1.017)
		(size 1.4 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_20455_a20e_76.glb"
		(offset
			(xyz 0.0025 -0.5275 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 -180 0)
		)
	)
)
