(footprint "EPT_401-51501-51"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -32.766 -11.176 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "EPT_401-51501-51"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -33.15 13.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -33.15 14.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -33.15 15.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -28.85 -6)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" smd rect
		(at -28.85 6 270)
		(size 0.001 0.001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -28.85 6)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 28.85 -6)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 28.85 6)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at -27.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at -26.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at -26.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at -25.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at -25.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -24.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -24.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -23.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -23.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -22.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -22.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -21.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at -21.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at -20.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at -20.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at -19.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at -19.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at -18.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at -18.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at -17.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at -17.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at -16.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at -16.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at -15.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at -15.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at -14.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at -14.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at -13.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at -13.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at -12.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at -12.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at -11.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A33" smd rect
		(at -11.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A34" smd rect
		(at -10.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A35" smd rect
		(at -10.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A36" smd rect
		(at -9.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A37" smd rect
		(at -9.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A38" smd rect
		(at -8.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A39" smd rect
		(at -8.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A40" smd rect
		(at -7.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A41" smd rect
		(at -7.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A42" smd rect
		(at -6.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A43" smd rect
		(at -6.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A44" smd rect
		(at -5.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A45" smd rect
		(at -5.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A46" smd rect
		(at -4.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A47" smd rect
		(at -4.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A48" smd rect
		(at -3.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A49" smd rect
		(at -3.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A50" smd rect
		(at -2.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A51" smd rect
		(at -2.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A52" smd rect
		(at -1.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A53" smd rect
		(at -1.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A54" smd rect
		(at -0.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A55" smd rect
		(at -0.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A56" smd rect
		(at 0.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A57" smd rect
		(at 0.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A58" smd rect
		(at 1.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A59" smd rect
		(at 1.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A60" smd rect
		(at 2.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A61" smd rect
		(at 2.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A62" smd rect
		(at 3.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A63" smd rect
		(at 3.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A64" smd rect
		(at 4.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A65" smd rect
		(at 4.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A66" smd rect
		(at 5.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A67" smd rect
		(at 5.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A68" smd rect
		(at 6.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A69" smd rect
		(at 6.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A70" smd rect
		(at 7.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A71" smd rect
		(at 7.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A72" smd rect
		(at 8.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A73" smd rect
		(at 8.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A74" smd rect
		(at 9.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A75" smd rect
		(at 9.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A76" smd rect
		(at 10.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A77" smd rect
		(at 10.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A78" smd rect
		(at 11.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A79" smd rect
		(at 11.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A80" smd rect
		(at 12.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A81" smd rect
		(at 12.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A82" smd rect
		(at 13.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A83" smd rect
		(at 13.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A84" smd rect
		(at 14.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A85" smd rect
		(at 14.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A86" smd rect
		(at 15.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A87" smd rect
		(at 15.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A88" smd rect
		(at 16.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A89" smd rect
		(at 16.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A90" smd rect
		(at 17.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A91" smd rect
		(at 17.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A92" smd rect
		(at 18.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A93" smd rect
		(at 18.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A94" smd rect
		(at 19.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A95" smd rect
		(at 19.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A96" smd rect
		(at 20.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A97" smd rect
		(at 20.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A98" smd rect
		(at 21.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A99" smd rect
		(at 21.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A100" smd rect
		(at 22.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A101" smd rect
		(at 22.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A102" smd rect
		(at 23.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A103" smd rect
		(at 23.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A104" smd rect
		(at 24.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A105" smd rect
		(at 24.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A106" smd rect
		(at 25.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A107" smd rect
		(at 25.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A108" smd rect
		(at 26.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A109" smd rect
		(at 26.75 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A110" smd rect
		(at 27.25 8.875)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -27.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -26.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -26.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -25.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -25.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -24.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -24.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -23.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -23.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at -22.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at -22.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at -21.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at -21.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at -20.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at -20.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at -19.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at -19.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at -18.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at -18.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at -17.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at -17.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at -16.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at -16.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at -15.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at -15.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at -14.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at -14.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at -13.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at -13.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at -12.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at -12.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at -11.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B33" smd rect
		(at -11.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B34" smd rect
		(at -10.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B35" smd rect
		(at -10.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B36" smd rect
		(at -9.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B37" smd rect
		(at -9.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B38" smd rect
		(at -8.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B39" smd rect
		(at -8.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B40" smd rect
		(at -7.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B41" smd rect
		(at -7.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B42" smd rect
		(at -6.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B43" smd rect
		(at -6.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B44" smd rect
		(at -5.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B45" smd rect
		(at -5.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B46" smd rect
		(at -4.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B47" smd rect
		(at -4.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B48" smd rect
		(at -3.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B49" smd rect
		(at -3.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B50" smd rect
		(at -2.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B51" smd rect
		(at -2.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B52" smd rect
		(at -1.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B53" smd rect
		(at -1.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B54" smd rect
		(at -0.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B55" smd rect
		(at -0.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B56" smd rect
		(at 0.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B57" smd rect
		(at 0.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B58" smd rect
		(at 1.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B59" smd rect
		(at 1.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B60" smd rect
		(at 2.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B61" smd rect
		(at 2.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B62" smd rect
		(at 3.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B63" smd rect
		(at 3.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B64" smd rect
		(at 4.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B65" smd rect
		(at 4.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B66" smd rect
		(at 5.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B67" smd rect
		(at 5.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B68" smd rect
		(at 6.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B69" smd rect
		(at 6.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B70" smd rect
		(at 7.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B71" smd rect
		(at 7.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B72" smd rect
		(at 8.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B73" smd rect
		(at 8.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B74" smd rect
		(at 9.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B75" smd rect
		(at 9.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B76" smd rect
		(at 10.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B77" smd rect
		(at 10.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B78" smd rect
		(at 11.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B79" smd rect
		(at 11.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B80" smd rect
		(at 12.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B81" smd rect
		(at 12.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B82" smd rect
		(at 13.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B83" smd rect
		(at 13.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B84" smd rect
		(at 14.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B85" smd rect
		(at 14.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B86" smd rect
		(at 15.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B87" smd rect
		(at 15.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B88" smd rect
		(at 16.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B89" smd rect
		(at 16.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B90" smd rect
		(at 17.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B91" smd rect
		(at 17.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B92" smd rect
		(at 18.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B93" smd rect
		(at 18.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B94" smd rect
		(at 19.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B95" smd rect
		(at 19.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B96" smd rect
		(at 20.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B97" smd rect
		(at 20.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B98" smd rect
		(at 21.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B99" smd rect
		(at 21.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B100" smd rect
		(at 22.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B101" smd rect
		(at 22.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B102" smd rect
		(at 23.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B103" smd rect
		(at 23.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B104" smd rect
		(at 24.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B105" smd rect
		(at 24.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B106" smd rect
		(at 25.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B107" smd rect
		(at 25.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B108" smd rect
		(at 26.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B109" smd rect
		(at 26.75 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B110" smd rect
		(at 27.25 3.325)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd rect
		(at -27.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd rect
		(at -26.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd rect
		(at -26.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd rect
		(at -25.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd rect
		(at -25.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd rect
		(at -24.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd rect
		(at -24.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd rect
		(at -23.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd rect
		(at -23.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C10" smd rect
		(at -22.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C11" smd rect
		(at -22.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C12" smd rect
		(at -21.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C13" smd rect
		(at -21.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C14" smd rect
		(at -20.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C15" smd rect
		(at -20.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C16" smd rect
		(at -19.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C17" smd rect
		(at -19.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C18" smd rect
		(at -18.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C19" smd rect
		(at -18.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C20" smd rect
		(at -17.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C21" smd rect
		(at -17.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C22" smd rect
		(at -16.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C23" smd rect
		(at -16.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C24" smd rect
		(at -15.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C25" smd rect
		(at -15.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C26" smd rect
		(at -14.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C27" smd rect
		(at -14.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C28" smd rect
		(at -13.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C29" smd rect
		(at -13.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C30" smd rect
		(at -12.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C31" smd rect
		(at -12.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C32" smd rect
		(at -11.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C33" smd rect
		(at -11.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C34" smd rect
		(at -10.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C35" smd rect
		(at -10.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C36" smd rect
		(at -9.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C37" smd rect
		(at -9.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C38" smd rect
		(at -8.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C39" smd rect
		(at -8.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C40" smd rect
		(at -7.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C41" smd rect
		(at -7.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C42" smd rect
		(at -6.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C43" smd rect
		(at -6.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C44" smd rect
		(at -5.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C45" smd rect
		(at -5.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C46" smd rect
		(at -4.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C47" smd rect
		(at -4.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C48" smd rect
		(at -3.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C49" smd rect
		(at -3.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C50" smd rect
		(at -2.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C51" smd rect
		(at -2.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C52" smd rect
		(at -1.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C53" smd rect
		(at -1.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C54" smd rect
		(at -0.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C55" smd rect
		(at -0.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C56" smd rect
		(at 0.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C57" smd rect
		(at 0.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C58" smd rect
		(at 1.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C59" smd rect
		(at 1.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C60" smd rect
		(at 2.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C61" smd rect
		(at 2.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C62" smd rect
		(at 3.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C63" smd rect
		(at 3.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C64" smd rect
		(at 4.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C65" smd rect
		(at 4.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C66" smd rect
		(at 5.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C67" smd rect
		(at 5.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C68" smd rect
		(at 6.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C69" smd rect
		(at 6.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C70" smd rect
		(at 7.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C71" smd rect
		(at 7.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C72" smd rect
		(at 8.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C73" smd rect
		(at 8.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C74" smd rect
		(at 9.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C75" smd rect
		(at 9.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C76" smd rect
		(at 10.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C77" smd rect
		(at 10.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C78" smd rect
		(at 11.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C79" smd rect
		(at 11.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C80" smd rect
		(at 12.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C81" smd rect
		(at 12.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C82" smd rect
		(at 13.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C83" smd rect
		(at 13.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C84" smd rect
		(at 14.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C85" smd rect
		(at 14.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C86" smd rect
		(at 15.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C87" smd rect
		(at 15.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C88" smd rect
		(at 16.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C89" smd rect
		(at 16.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C90" smd rect
		(at 17.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C91" smd rect
		(at 17.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C92" smd rect
		(at 18.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C93" smd rect
		(at 18.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C94" smd rect
		(at 19.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C95" smd rect
		(at 19.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C96" smd rect
		(at 20.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C97" smd rect
		(at 20.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C98" smd rect
		(at 21.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C99" smd rect
		(at 21.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C100" smd rect
		(at 22.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C101" smd rect
		(at 22.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C102" smd rect
		(at 23.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C103" smd rect
		(at 23.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C104" smd rect
		(at 24.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C105" smd rect
		(at 24.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C106" smd rect
		(at 25.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C107" smd rect
		(at 25.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C108" smd rect
		(at 26.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C109" smd rect
		(at 26.75 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C110" smd rect
		(at 27.25 -3.125)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd rect
		(at -27.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd rect
		(at -26.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd rect
		(at -26.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd rect
		(at -25.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd rect
		(at -25.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd rect
		(at -24.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd rect
		(at -24.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd rect
		(at -23.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd rect
		(at -23.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd rect
		(at -22.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D11" smd rect
		(at -22.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D12" smd rect
		(at -21.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D13" smd rect
		(at -21.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D14" smd rect
		(at -20.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D15" smd rect
		(at -20.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D16" smd rect
		(at -19.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D17" smd rect
		(at -19.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D18" smd rect
		(at -18.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D19" smd rect
		(at -18.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D20" smd rect
		(at -17.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D21" smd rect
		(at -17.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D22" smd rect
		(at -16.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D23" smd rect
		(at -16.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D24" smd rect
		(at -15.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D25" smd rect
		(at -15.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D26" smd rect
		(at -14.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D27" smd rect
		(at -14.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D28" smd rect
		(at -13.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D29" smd rect
		(at -13.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D30" smd rect
		(at -12.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D31" smd rect
		(at -12.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D32" smd rect
		(at -11.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D33" smd rect
		(at -11.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D34" smd rect
		(at -10.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D35" smd rect
		(at -10.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D36" smd rect
		(at -9.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D37" smd rect
		(at -9.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D38" smd rect
		(at -8.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D39" smd rect
		(at -8.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D40" smd rect
		(at -7.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D41" smd rect
		(at -7.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D42" smd rect
		(at -6.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D43" smd rect
		(at -6.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D44" smd rect
		(at -5.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D45" smd rect
		(at -5.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D46" smd rect
		(at -4.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D47" smd rect
		(at -4.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D48" smd rect
		(at -3.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D49" smd rect
		(at -3.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D50" smd rect
		(at -2.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D51" smd rect
		(at -2.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D52" smd rect
		(at -1.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D53" smd rect
		(at -1.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D54" smd rect
		(at -0.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D55" smd rect
		(at -0.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D56" smd rect
		(at 0.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D57" smd rect
		(at 0.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D58" smd rect
		(at 1.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D59" smd rect
		(at 1.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D60" smd rect
		(at 2.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D61" smd rect
		(at 2.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D62" smd rect
		(at 3.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D63" smd rect
		(at 3.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D64" smd rect
		(at 4.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D65" smd rect
		(at 4.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D66" smd rect
		(at 5.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D67" smd rect
		(at 5.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D68" smd rect
		(at 6.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D69" smd rect
		(at 6.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D70" smd rect
		(at 7.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D71" smd rect
		(at 7.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D72" smd rect
		(at 8.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D73" smd rect
		(at 8.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D74" smd rect
		(at 9.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D75" smd rect
		(at 9.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D76" smd rect
		(at 10.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D77" smd rect
		(at 10.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D78" smd rect
		(at 11.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D79" smd rect
		(at 11.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D80" smd rect
		(at 12.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D81" smd rect
		(at 12.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D82" smd rect
		(at 13.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D83" smd rect
		(at 13.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D84" smd rect
		(at 14.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D85" smd rect
		(at 14.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D86" smd rect
		(at 15.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D87" smd rect
		(at 15.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D88" smd rect
		(at 16.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D89" smd rect
		(at 16.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D90" smd rect
		(at 17.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D91" smd rect
		(at 17.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D92" smd rect
		(at 18.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D93" smd rect
		(at 18.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D94" smd rect
		(at 19.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D95" smd rect
		(at 19.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D96" smd rect
		(at 20.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D97" smd rect
		(at 20.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D98" smd rect
		(at 21.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D99" smd rect
		(at 21.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D100" smd rect
		(at 22.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D101" smd rect
		(at 22.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D102" smd rect
		(at 23.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D103" smd rect
		(at 23.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D104" smd rect
		(at 24.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D105" smd rect
		(at 24.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D106" smd rect
		(at 25.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D107" smd rect
		(at 25.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D108" smd rect
		(at 26.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D109" smd rect
		(at 26.75 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D110" smd rect
		(at 27.25 -8.675)
		(size 0.3 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -30.575 -6 90)
		(size 3.3 1.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -30.575 6 90)
		(size 3.3 1.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 30.575 6 90)
		(size 0.001 0.001)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 30.65 -6 90)
		(size 3.3 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at 30.65 5.9995 90)
		(size 3.3 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_401_51501_51.glb"
		(offset
			(xyz 0 6 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 -180)
		)
	)
)
