(footprint "PinHeader_2x17_P1.27mm_SMD_Shrouded"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PinHeader_2x17_P1.27mm_SMD_Shrouded"
		(at 0 4.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -14.971 5.821 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -14.971 7.021 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.971 8.221 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -10.16 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -10.16 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -8.891 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -8.891 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.62 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -7.62 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -6.351 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -6.351 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -5.08 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -5.08 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -3.81 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -3.81 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -2.54 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -2.54 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -1.27 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at -1.27 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 0 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 0 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 1.269 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 1.269 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 2.539 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 2.539 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 3.809 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 3.809 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 5.078 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 5.078 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 6.349 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 6.349 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 7.618 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 7.618 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 8.89 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 8.89 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 10.159 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 10.159 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_62703420621.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 2.75)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
