(footprint "PinHeader_2x10_P1.27mm_SMD_Shrouded"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PinHeader_2x10_P1.27mm_SMD_Shrouded"
		(at 0 4.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -10.61 5.86 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -10.61 7.06 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -10.61 8.26 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -5.715 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -5.715 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.446 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.446 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -3.177 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -3.177 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -1.905 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -1.905 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -0.635 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -0.635 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 0.631 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 0.631 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 1.902 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 1.902 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 3.172 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 3.172 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.445 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 4.445 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 5.714 1.999)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 5.714 -2)
		(size 0.74 2.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_62732020621.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 2.75)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
