(footprint "USB-C_Plug_WE_632712000112"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.112 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "USB-C_Plug_WE_632712000112"
		(at 0 7.366 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "PCB Edge"
		(at -2.3876 -3.048 0)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.65 9.366 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.65 10.566 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.65 11.766 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at 2.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at 2.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at 1.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at 1.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at 0.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at 0.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -0.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -0.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -1.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -1.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -2.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -2.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -2.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -2.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -1.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -1.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -0.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -0.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at 0.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at 0.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at 1.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at 1.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at 2.25 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at 2.75 -5)
		(size 0.3 1.35)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -3.73 -5.125)
		(size 1.04 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at -3.73 -5.125)
		(size 1.04 1.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 3.73 -5.125)
		(size 1.04 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "SH" smd rect
		(at 3.73 -5.125)
		(size 1.04 1.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_632712000112.glb"
		(offset
			(xyz 0 -6 -0.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 0 180)
		)
	)
)
