(footprint "PCIe_x4_Molex_67910-5700"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.3 -16.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PCIe_x4_Molex_67910-5700"
		(at -5.6 17.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.6 19.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.6 20.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.6 21.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 -12.5 270)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 12.5 270)
		(size 1.1 1.1)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.1 -11.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 4.1 -11.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.1 -11 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 4.1 -10.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -4.1 -10.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 4.1 -9.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -4.1 -9.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 4.1 -9 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -4.1 -8.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 4.1 -8.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -4.1 -7.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 4.1 -7.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -4.1 -7 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 4.1 -6.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -4.1 -6.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 4.1 -5.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -4.1 -2.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 4.1 -1.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at -4.1 -1.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 4.1 -1 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at -4.1 -0.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 4.1 -0.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at -4.1 0.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 4.1 0.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at -4.1 1 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 4.1 1.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at -4.1 1.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at 4.1 2.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at -4.1 2.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at 4.1 3 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "31" smd roundrect
		(at -4.1 3.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "32" smd roundrect
		(at 4.1 3.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "33" smd roundrect
		(at -4.1 4.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "34" smd roundrect
		(at 4.1 4.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "35" smd roundrect
		(at -4.1 5 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "36" smd roundrect
		(at 4.1 5.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "37" smd roundrect
		(at -4.1 5.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "38" smd roundrect
		(at 4.1 6.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "39" smd roundrect
		(at -4.1 6.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "40" smd roundrect
		(at 4.1 7 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "41" smd roundrect
		(at -4.1 7.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "42" smd roundrect
		(at 4.1 7.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "43" smd roundrect
		(at -4.1 8.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "44" smd roundrect
		(at 4.1 8.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "45" smd roundrect
		(at -4.1 9 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "46" smd roundrect
		(at 4.1 9.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "47" smd roundrect
		(at -4.1 9.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "48" smd roundrect
		(at 4.1 10.2 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "49" smd roundrect
		(at -4.1 10.6 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "50" smd roundrect
		(at 4.1 11 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "51" smd roundrect
		(at -4.1 11.4 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "52" smd roundrect
		(at 4.1 11.8 270)
		(size 0.6 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at -3.5 -14.65 270)
		(size 2.3 3.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at -3.5 14.65 270)
		(size 2.3 3.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_67910_5700.glb"
		(offset
			(xyz -5.1 3.85 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 90)
		)
	)
)
