(footprint "BarrelJack_Pin1.3mm_694103107102"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BarrelJack_Pin1.3mm_694103107102"
		(at -4.92 6.81 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.85 7.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.85 9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.85 10.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "plug:"
		(at 5.334 -0.254 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Ø3.5/1.35mm"
		(at 5.334 1.016 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -1.65 0 90)
		(size 1 1)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask" "F.SilkS")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 3.35 0 90)
		(size 1 1)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask" "F.SilkS")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -3.15 4.3 270)
		(size 2.2 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 1.35 4.3 270)
		(size 2.2 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.35 -4.3 270)
		(size 2.2 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -3.15 -4.3 270)
		(size 2.2 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_694103107102.glb"
		(offset
			(xyz 0.2 0 2.65)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 -90)
		)
	)
)
