(footprint "BarrelJack_Pin2mm_694106106102"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BarrelJack_Pin2mm_694106106102"
		(at -8.13 7.78 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 2.55 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 2.55 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "plug:"
		(at 8.77 4.26 90)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "Ø5.5/2.05mm"
		(at 10.01 4.26 90)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8.1 8.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8.1 10 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8.1 11.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -2.1 0 90)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 2.4 0 90)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3.75 5.4 270)
		(size 2 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 2.4 5.4 270)
		(size 2 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 2.4 -5.4 270)
		(size 2 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -3.75 -5.4 270)
		(size 2 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_694106106102.glb"
		(offset
			(xyz 1.4 0 5.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 -90)
		)
	)
)
