(footprint "PCIE_TE_6-1734857-5"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -17.87 5.96 90)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PCIE_TE_6-1734857-5"
		(at 0.03 9.28 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "B1"
		(at -16.35 8.664986 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_text user "B32"
		(at 15.65 9.014986 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(fp_text user "A1"
		(at -16.45 8.664986 0)
		(layer "B.SilkS")
	)
	(fp_text user "A32"
		(at 15.65 9.014986 0)
		(layer "B.SilkS")
	)
	(fp_text user "PCB Edge"
		(at 14.73 2.26 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at 0 10.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at 0 11.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at -16.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at -15.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at -14.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at -13.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at -12.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -11.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -10.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -9.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -8.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -7.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -6.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -3.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at -2.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at -1.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at -0.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at 0.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at 1.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at 2.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at 3.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at 4.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at 5.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at 6.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at 7.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at 8.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at 9.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at 10.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at 11.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at 12.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at 13.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at 14.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at 15.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at 16.5 5.924954)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Mask" "B.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -16.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -15.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -14.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -13.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -12.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -11.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -10.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -9.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -8.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at -7.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at -6.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at -3.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at -2.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at -1.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at -0.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at 0.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at 1.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at 2.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at 3.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at 4.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at 5.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at 6.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at 7.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at 8.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at 9.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at 10.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at 11.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at 12.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at 13.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at 14.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at 15.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at 16.5 5.92)
		(size 0.7 4.2)
		(layers "F.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_6_1734857_5.glb"
		(offset
			(xyz 0 7 -0.85)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 90 0 0)
		)
	)
)
