(footprint "RJ45_7499511611A"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -16.02 -8.23 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "RJ45_7499511611A"
		(at -16.02 28.22 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -5.095 15.24 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at -5.095 15.24 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -16.02 29.42 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -16.02 30.62 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -16.02 31.82 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -11.445 15.24)
		(size 2.8 2.8)
		(drill 2.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 1.255 15.24)
		(size 2.8 2.8)
		(drill 2.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 0 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -2.04 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -4.08 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -6.11 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -8.15 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -10.19 0)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 0.995 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -1.045 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at -3.085 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -7.105 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at -9.145 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at -11.185 -2.54)
		(size 1.408 1.408)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 0.495 7.12)
		(size 1.25 1.25)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at -10.685 7.12)
		(size 1.25 1.25)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at 0.495 8.58)
		(size 1.25 1.25)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at -10.685 8.58)
		(size 1.25 1.25)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "17" thru_hole circle
		(at 1 -5.08)
		(size 1.545 1.545)
		(drill 1.03)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at -1.54 -5.08)
		(size 1.545 1.545)
		(drill 1.03)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "19" thru_hole circle
		(at -8.65 -5.08)
		(size 1.545 1.545)
		(drill 1.03)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "20" thru_hole circle
		(at -11.19 -5.08)
		(size 1.545 1.545)
		(drill 1.03)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at -13.16 18.42)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at 2.97 18.42)
		(size 2.4 2.4)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_7499511611a.glb"
		(offset
			(xyz -5.095 -9.84 7)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
