(footprint "Conn_TE_MATE-N-LOK_1x4_770829-1"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "770829-1-2")
	(tags "Connector")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.29 -15.04 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_TE_MATE-N-LOK_1x4_770829-1"
		(at 0 3.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.45 5.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.45 6.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.45 7.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -1.91 -12.705)
		(size 3.23 3.23)
		(drill 3.23)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 7.62 -3.815)
		(size 2.59 2.59)
		(drill 2.59)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 17.15 -12.705)
		(size 3.23 3.23)
		(drill 3.23)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 0 0)
		(size 2.54 3.81)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 5.08 0)
		(size 2.54 3.81)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at 10.16 0)
		(size 2.54 3.81)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 15.24 0)
		(size 2.54 3.81)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_770829_1.glb"
		(offset
			(xyz 7.62 14.1 4.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 180)
		)
	)
)
