(footprint "Conn_FAKRA_7-2287906-0"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Connector FAKRA, 5 pins")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 5.69 5.3 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_FAKRA_7-2287906-0"
		(at -6.55 15.019 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 2.715 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 2.715 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -6.55 16.219 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -6.55 17.419 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -6.55 18.619 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 3.734 -10.604 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 3.734 -10.604 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 0 3.62 270)
		(size 4.79 1.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -3 3.315 270)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -2.9975 3.7175 270)
		(size 4.985 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -3 10.315 270)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -3 10.815 270)
		(size 5.6 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 3 10.315 270)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 3 10.815 270)
		(size 5.6 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 3 3.315 270)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 1.45)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 3 3.72 270)
		(size 4.99 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_7_2287906_0.glb"
		(offset
			(xyz -0 12.235 0.425)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 180)
		)
	)
)
