(footprint "PinHeader_2x7_P2mm_SMD_878321420"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -4.452 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PinHeader_2x7_P2mm_SMD_878321420"
		(at 0 5.038 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8.933 7.038 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8.933 8.237 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8.933 9.438 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -5 0)
		(size 1 1)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 5 0)
		(size 1 1)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -6 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -6 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -2 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -2 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 0 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 2 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 2 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 6 2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 6 -2.13)
		(size 1 2.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_878321420.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 4.4)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
