(footprint "FMC_SAMTEC_ASP-134486-01"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "VITA 57.1 FMC – SEARAY™ HPC")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "FMC_SAMTEC_ASP-134486-01"
		(at 0 7.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -35 9.057 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -35 10.257 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -35 11.457 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -31.499 1.999 180)
		(size 6 6)
		(drill 3.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -27.189 -3.05 180)
		(size 1.27 1.27)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 27.19 0)
		(size 1.27 1.27)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 31.501 1.999 180)
		(size 6 6)
		(drill 3.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -24.766 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -23.496 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -22.226 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -20.955 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -19.685 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -18.415 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -17.145 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at -15.875 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at -14.606 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at -13.336 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at -12.065 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at -10.795 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at -9.526 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at -8.256 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at -6.986 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A16" smd circle
		(at -5.715 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at -4.446 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A18" smd circle
		(at -3.175 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at -1.905 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A20" smd circle
		(at -0.635 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at 0.634 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A22" smd circle
		(at 1.904 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at 3.174 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A24" smd circle
		(at 4.445 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at 5.714 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A26" smd circle
		(at 6.985 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A27" smd circle
		(at 8.255 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A28" smd circle
		(at 9.525 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A29" smd circle
		(at 10.794 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A30" smd circle
		(at 12.064 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A31" smd circle
		(at 13.335 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A32" smd circle
		(at 14.605 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A33" smd circle
		(at 15.874 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A34" smd circle
		(at 17.144 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A35" smd circle
		(at 18.414 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A36" smd circle
		(at 19.684 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A37" smd circle
		(at 20.954 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A38" smd circle
		(at 22.225 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A39" smd circle
		(at 23.495 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A40" smd circle
		(at 24.765 -5.715 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -24.766 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -23.496 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -22.226 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -20.955 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -19.685 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -18.415 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at -17.145 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at -15.875 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at -14.606 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at -13.336 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at -12.065 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at -10.795 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at -9.526 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at -8.256 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at -6.986 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at -5.715 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B17" smd circle
		(at -4.446 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at -3.175 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B19" smd circle
		(at -1.905 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at -0.635 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B21" smd circle
		(at 0.634 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at 1.904 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B23" smd circle
		(at 3.174 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at 4.445 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B25" smd circle
		(at 5.714 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at 6.985 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B27" smd circle
		(at 8.255 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B28" smd circle
		(at 9.525 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B29" smd circle
		(at 10.794 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B30" smd circle
		(at 12.064 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B31" smd circle
		(at 13.335 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B32" smd circle
		(at 14.605 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B33" smd circle
		(at 15.874 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B34" smd circle
		(at 17.144 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B35" smd circle
		(at 18.414 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B36" smd circle
		(at 19.684 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B37" smd circle
		(at 20.954 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B38" smd circle
		(at 22.225 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B39" smd circle
		(at 23.495 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B40" smd circle
		(at 24.765 -4.446 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -24.766 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -23.496 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -22.226 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -20.955 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -19.685 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -18.415 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at -17.145 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at -15.875 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at -14.606 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at -13.336 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at -12.065 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at -10.795 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at -9.526 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at -8.256 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at -6.986 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C16" smd circle
		(at -5.715 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C17" smd circle
		(at -4.446 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C18" smd circle
		(at -3.175 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C19" smd circle
		(at -1.905 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C20" smd circle
		(at -0.635 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C21" smd circle
		(at 0.634 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C22" smd circle
		(at 1.904 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C23" smd circle
		(at 3.174 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C24" smd circle
		(at 4.445 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C25" smd circle
		(at 5.714 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C26" smd circle
		(at 6.985 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C27" smd circle
		(at 8.255 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C28" smd circle
		(at 9.525 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C29" smd circle
		(at 10.794 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C30" smd circle
		(at 12.064 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C31" smd circle
		(at 13.335 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C32" smd circle
		(at 14.605 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C33" smd circle
		(at 15.874 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C34" smd circle
		(at 17.144 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C35" smd circle
		(at 18.414 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C36" smd circle
		(at 19.684 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C37" smd circle
		(at 20.954 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C38" smd circle
		(at 22.225 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C39" smd circle
		(at 23.495 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C40" smd circle
		(at 24.765 -3.175 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -24.766 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -23.496 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -22.226 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -20.955 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -19.685 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -18.415 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at -17.145 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at -15.875 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at -14.606 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at -13.336 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at -12.065 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at -10.795 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D13" smd circle
		(at -9.526 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at -8.256 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D15" smd circle
		(at -6.986 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at -5.715 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D17" smd circle
		(at -4.446 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at -3.175 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D19" smd circle
		(at -1.905 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at -0.635 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D21" smd circle
		(at 0.634 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at 1.904 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D23" smd circle
		(at 3.174 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at 4.445 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D25" smd circle
		(at 5.714 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at 6.985 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D27" smd circle
		(at 8.255 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D28" smd circle
		(at 9.525 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D29" smd circle
		(at 10.794 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D30" smd circle
		(at 12.064 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D31" smd circle
		(at 13.335 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D32" smd circle
		(at 14.605 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D33" smd circle
		(at 15.874 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D34" smd circle
		(at 17.144 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D35" smd circle
		(at 18.414 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D36" smd circle
		(at 19.684 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D37" smd circle
		(at 20.954 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D38" smd circle
		(at 22.225 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D39" smd circle
		(at 23.495 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D40" smd circle
		(at 24.765 -1.905 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -24.766 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -23.496 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -22.226 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -20.955 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -19.685 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at -18.415 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at -17.145 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at -15.875 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at -14.606 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at -13.336 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at -12.065 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at -10.795 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at -9.526 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at -8.256 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at -6.986 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E16" smd circle
		(at -5.715 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E17" smd circle
		(at -4.446 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E18" smd circle
		(at -3.175 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E19" smd circle
		(at -1.905 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E20" smd circle
		(at -0.635 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E21" smd circle
		(at 0.634 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E22" smd circle
		(at 1.904 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E23" smd circle
		(at 3.174 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E24" smd circle
		(at 4.445 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E25" smd circle
		(at 5.714 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E26" smd circle
		(at 6.985 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E27" smd circle
		(at 8.255 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E28" smd circle
		(at 9.525 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E29" smd circle
		(at 10.794 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E30" smd circle
		(at 12.064 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E31" smd circle
		(at 13.335 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E32" smd circle
		(at 14.605 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E33" smd circle
		(at 15.874 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E34" smd circle
		(at 17.144 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E35" smd circle
		(at 18.414 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E36" smd circle
		(at 19.684 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E37" smd circle
		(at 20.954 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E38" smd circle
		(at 22.225 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E39" smd circle
		(at 23.495 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E40" smd circle
		(at 24.765 -0.635 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -24.766 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -23.496 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -22.226 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -20.955 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -19.685 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -18.415 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at -17.145 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at -15.875 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at -14.606 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at -13.336 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at -12.065 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at -10.795 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F13" smd circle
		(at -9.526 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at -8.256 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F15" smd circle
		(at -6.986 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at -5.715 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F17" smd circle
		(at -4.446 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at -3.175 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F19" smd circle
		(at -1.905 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at -0.635 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F21" smd circle
		(at 0.634 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at 1.904 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F23" smd circle
		(at 3.174 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at 4.445 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F25" smd circle
		(at 5.714 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F26" smd circle
		(at 6.985 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F27" smd circle
		(at 8.255 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F28" smd circle
		(at 9.525 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F29" smd circle
		(at 10.794 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F30" smd circle
		(at 12.064 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F31" smd circle
		(at 13.335 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F32" smd circle
		(at 14.605 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F33" smd circle
		(at 15.874 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F34" smd circle
		(at 17.144 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F35" smd circle
		(at 18.414 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F36" smd circle
		(at 19.684 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F37" smd circle
		(at 20.954 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F38" smd circle
		(at 22.225 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F39" smd circle
		(at 23.495 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F40" smd circle
		(at 24.765 0.634 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -24.766 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -23.496 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -22.226 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -20.955 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -19.685 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -18.415 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at -17.145 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at -15.875 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at -14.606 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at -13.336 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at -12.065 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at -10.795 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at -9.526 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at -8.256 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at -6.986 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G16" smd circle
		(at -5.715 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G17" smd circle
		(at -4.446 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G18" smd circle
		(at -3.175 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G19" smd circle
		(at -1.905 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G20" smd circle
		(at -0.635 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G21" smd circle
		(at 0.634 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G22" smd circle
		(at 1.904 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G23" smd circle
		(at 3.174 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G24" smd circle
		(at 4.445 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at 5.714 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G26" smd circle
		(at 6.985 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G27" smd circle
		(at 8.255 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G28" smd circle
		(at 9.525 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G29" smd circle
		(at 10.794 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G30" smd circle
		(at 12.064 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G31" smd circle
		(at 13.335 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G32" smd circle
		(at 14.605 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G33" smd circle
		(at 15.874 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G34" smd circle
		(at 17.144 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G35" smd circle
		(at 18.414 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G36" smd circle
		(at 19.684 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G37" smd circle
		(at 20.954 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G38" smd circle
		(at 22.225 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G39" smd circle
		(at 23.495 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G40" smd circle
		(at 24.765 1.904 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -24.766 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -23.496 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -22.226 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -20.955 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -19.685 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -18.415 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at -17.145 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at -15.875 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at -14.606 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at -13.336 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at -12.065 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at -10.795 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H13" smd circle
		(at -9.526 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at -8.256 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H15" smd circle
		(at -6.986 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at -5.715 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H17" smd circle
		(at -4.446 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at -3.175 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H19" smd circle
		(at -1.905 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at -0.635 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H21" smd circle
		(at 0.634 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at 1.904 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H23" smd circle
		(at 3.174 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H24" smd circle
		(at 4.445 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H25" smd circle
		(at 5.714 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H26" smd circle
		(at 6.985 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H27" smd circle
		(at 8.255 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H28" smd circle
		(at 9.525 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H29" smd circle
		(at 10.794 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H30" smd circle
		(at 12.064 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H31" smd circle
		(at 13.335 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H32" smd circle
		(at 14.605 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H33" smd circle
		(at 15.874 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H34" smd circle
		(at 17.144 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H35" smd circle
		(at 18.414 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H36" smd circle
		(at 19.684 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H37" smd circle
		(at 20.954 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H38" smd circle
		(at 22.225 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H39" smd circle
		(at 23.495 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H40" smd circle
		(at 24.765 3.174 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -24.766 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -23.496 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -22.226 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -20.955 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -19.685 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -18.415 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -17.145 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at -15.875 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at -14.606 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at -13.336 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at -12.065 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at -10.795 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at -9.526 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at -8.256 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at -6.986 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J16" smd circle
		(at -5.715 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J17" smd circle
		(at -4.446 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J18" smd circle
		(at -3.175 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at -1.905 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J20" smd circle
		(at -0.635 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J21" smd circle
		(at 0.634 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J22" smd circle
		(at 1.904 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at 3.174 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J24" smd circle
		(at 4.445 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at 5.714 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J26" smd circle
		(at 6.985 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J27" smd circle
		(at 8.255 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J28" smd circle
		(at 9.525 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J29" smd circle
		(at 10.794 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J30" smd circle
		(at 12.064 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J31" smd circle
		(at 13.335 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J32" smd circle
		(at 14.605 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J33" smd circle
		(at 15.874 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J34" smd circle
		(at 17.144 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J35" smd circle
		(at 18.414 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J36" smd circle
		(at 19.684 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J37" smd circle
		(at 20.954 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J38" smd circle
		(at 22.225 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J39" smd circle
		(at 23.495 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J40" smd circle
		(at 24.765 4.445 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -24.766 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -23.496 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -22.226 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -20.955 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -19.685 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -18.415 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at -17.145 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at -15.875 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at -14.606 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at -13.336 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at -12.065 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at -10.795 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K13" smd circle
		(at -9.526 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at -8.256 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at -6.986 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at -5.715 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K17" smd circle
		(at -4.446 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K18" smd circle
		(at -3.175 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K19" smd circle
		(at -1.905 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at -0.635 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K21" smd circle
		(at 0.634 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K22" smd circle
		(at 1.904 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K23" smd circle
		(at 3.174 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K24" smd circle
		(at 4.445 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K25" smd circle
		(at 5.714 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K26" smd circle
		(at 6.985 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K27" smd circle
		(at 8.255 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K28" smd circle
		(at 9.525 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K29" smd circle
		(at 10.794 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K30" smd circle
		(at 12.064 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K31" smd circle
		(at 13.335 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K32" smd circle
		(at 14.605 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K33" smd circle
		(at 15.874 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K34" smd circle
		(at 17.144 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K35" smd circle
		(at 18.414 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K36" smd circle
		(at 19.684 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K37" smd circle
		(at 20.954 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K38" smd circle
		(at 22.225 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K39" smd circle
		(at 23.495 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K40" smd circle
		(at 24.765 5.714 180)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_asp_134486_01.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 1.75)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 -90)
		)
	)
)
