(footprint "ASP-184330-01"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -24.575 -10.885 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "ASP-184330-01"
		(at -15.05 10.885 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -28.89 12.885 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -28.89 14.085 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -28.89 15.285 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -27.19 3.05)
		(size 1.27 1.27)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 27.19 0)
		(size 1.27 1.27)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "A01" smd circle
		(at 24.765 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A02" smd circle
		(at 23.495 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A03" smd circle
		(at 22.225 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A04" smd circle
		(at 20.955 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A05" smd circle
		(at 19.685 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A06" smd circle
		(at 18.415 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A07" smd circle
		(at 17.145 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A08" smd circle
		(at 15.875 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A09" smd circle
		(at 14.605 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at 13.335 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at 12.065 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at 10.795 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at 9.525 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at 8.255 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at 6.985 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A16" smd circle
		(at 5.715 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at 4.445 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A18" smd circle
		(at 3.175 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at 1.905 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A20" smd circle
		(at 0.635 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at -0.635 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A22" smd circle
		(at -1.905 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at -3.175 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A24" smd circle
		(at -4.445 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at -5.715 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A26" smd circle
		(at -6.985 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A27" smd circle
		(at -8.255 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A28" smd circle
		(at -9.525 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A29" smd circle
		(at -10.795 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A30" smd circle
		(at -12.065 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A31" smd circle
		(at -13.335 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A32" smd circle
		(at -14.605 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A33" smd circle
		(at -15.875 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A34" smd circle
		(at -17.145 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A35" smd circle
		(at -18.415 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A36" smd circle
		(at -19.685 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A37" smd circle
		(at -20.955 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A38" smd circle
		(at -22.225 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A39" smd circle
		(at -23.495 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "A40" smd circle
		(at -24.765 -5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B01" smd circle
		(at 24.765 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B02" smd circle
		(at 23.495 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B03" smd circle
		(at 22.225 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B04" smd circle
		(at 20.955 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B05" smd circle
		(at 19.685 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B06" smd circle
		(at 18.415 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B07" smd circle
		(at 17.145 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B08" smd circle
		(at 15.875 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B09" smd circle
		(at 14.605 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at 13.335 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at 12.065 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at 10.795 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at 9.525 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at 8.255 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at 6.985 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at 5.715 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B17" smd circle
		(at 4.445 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at 3.175 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B19" smd circle
		(at 1.905 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at 0.635 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B21" smd circle
		(at -0.635 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at -1.905 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B23" smd circle
		(at -3.175 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at -4.445 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B25" smd circle
		(at -5.715 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at -6.985 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B27" smd circle
		(at -8.255 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B28" smd circle
		(at -9.525 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B29" smd circle
		(at -10.795 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B30" smd circle
		(at -12.065 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B31" smd circle
		(at -13.335 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B32" smd circle
		(at -14.605 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B33" smd circle
		(at -15.875 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B34" smd circle
		(at -17.145 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B35" smd circle
		(at -18.415 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B36" smd circle
		(at -19.685 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B37" smd circle
		(at -20.955 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B38" smd circle
		(at -22.225 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B39" smd circle
		(at -23.495 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "B40" smd circle
		(at -24.765 -4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C01" smd circle
		(at 24.765 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C02" smd circle
		(at 23.495 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C03" smd circle
		(at 22.225 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C04" smd circle
		(at 20.955 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C05" smd circle
		(at 19.685 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C06" smd circle
		(at 18.415 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C07" smd circle
		(at 17.145 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C08" smd circle
		(at 15.875 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C09" smd circle
		(at 14.605 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at 13.335 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at 12.065 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at 10.795 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at 9.525 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at 8.255 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at 6.985 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C16" smd circle
		(at 5.715 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C17" smd circle
		(at 4.445 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C18" smd circle
		(at 3.175 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C19" smd circle
		(at 1.905 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C20" smd circle
		(at 0.635 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C21" smd circle
		(at -0.635 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C22" smd circle
		(at -1.905 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C23" smd circle
		(at -3.175 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C24" smd circle
		(at -4.445 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C25" smd circle
		(at -5.715 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C26" smd circle
		(at -6.985 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C27" smd circle
		(at -8.255 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C28" smd circle
		(at -9.525 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C29" smd circle
		(at -10.795 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C30" smd circle
		(at -12.065 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C31" smd circle
		(at -13.335 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C32" smd circle
		(at -14.605 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C33" smd circle
		(at -15.875 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C34" smd circle
		(at -17.145 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C35" smd circle
		(at -18.415 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C36" smd circle
		(at -19.685 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C37" smd circle
		(at -20.955 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C38" smd circle
		(at -22.225 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C39" smd circle
		(at -23.495 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "C40" smd circle
		(at -24.765 -3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D01" smd circle
		(at 24.765 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D02" smd circle
		(at 23.495 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D03" smd circle
		(at 22.225 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D04" smd circle
		(at 20.955 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D05" smd circle
		(at 19.685 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D06" smd circle
		(at 18.415 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D07" smd circle
		(at 17.145 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D08" smd circle
		(at 15.875 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D09" smd circle
		(at 14.605 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at 13.335 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D11" smd circle
		(at 12.065 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at 10.795 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D13" smd circle
		(at 9.525 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at 8.255 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D15" smd circle
		(at 6.985 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at 5.715 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D17" smd circle
		(at 4.445 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at 3.175 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D19" smd circle
		(at 1.905 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at 0.635 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D21" smd circle
		(at -0.635 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at -1.905 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D23" smd circle
		(at -3.175 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at -4.445 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D25" smd circle
		(at -5.715 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at -6.985 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D27" smd circle
		(at -8.255 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D28" smd circle
		(at -9.525 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D29" smd circle
		(at -10.795 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D30" smd circle
		(at -12.065 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D31" smd circle
		(at -13.335 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D32" smd circle
		(at -14.605 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D33" smd circle
		(at -15.875 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D34" smd circle
		(at -17.145 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D35" smd circle
		(at -18.415 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D36" smd circle
		(at -19.685 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D37" smd circle
		(at -20.955 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D38" smd circle
		(at -22.225 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D39" smd circle
		(at -23.495 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "D40" smd circle
		(at -24.765 -1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E01" smd circle
		(at 24.765 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E02" smd circle
		(at 23.495 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E03" smd circle
		(at 22.225 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E04" smd circle
		(at 20.955 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E05" smd circle
		(at 19.685 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E06" smd circle
		(at 18.415 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E07" smd circle
		(at 17.145 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E08" smd circle
		(at 15.875 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E09" smd circle
		(at 14.605 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at 13.335 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at 12.065 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at 10.795 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at 9.525 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at 8.255 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at 6.985 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E16" smd circle
		(at 5.715 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E17" smd circle
		(at 4.445 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E18" smd circle
		(at 3.175 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E19" smd circle
		(at 1.905 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E20" smd circle
		(at 0.635 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E21" smd circle
		(at -0.635 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E22" smd circle
		(at -1.905 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E23" smd circle
		(at -3.175 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E24" smd circle
		(at -4.445 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E25" smd circle
		(at -5.715 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E26" smd circle
		(at -6.985 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E27" smd circle
		(at -8.255 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E28" smd circle
		(at -9.525 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E29" smd circle
		(at -10.795 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E30" smd circle
		(at -12.065 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E31" smd circle
		(at -13.335 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E32" smd circle
		(at -14.605 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E33" smd circle
		(at -15.875 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E34" smd circle
		(at -17.145 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E35" smd circle
		(at -18.415 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E36" smd circle
		(at -19.685 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E37" smd circle
		(at -20.955 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E38" smd circle
		(at -22.225 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E39" smd circle
		(at -23.495 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "E40" smd circle
		(at -24.765 -0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F01" smd circle
		(at 24.765 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F02" smd circle
		(at 23.495 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F03" smd circle
		(at 22.225 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F04" smd circle
		(at 20.955 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F05" smd circle
		(at 19.685 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F06" smd circle
		(at 18.415 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F07" smd circle
		(at 17.145 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F08" smd circle
		(at 15.875 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F09" smd circle
		(at 14.605 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at 13.335 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F11" smd circle
		(at 12.065 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at 10.795 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F13" smd circle
		(at 9.525 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at 8.255 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F15" smd circle
		(at 6.985 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at 5.715 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F17" smd circle
		(at 4.445 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at 3.175 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F19" smd circle
		(at 1.905 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at 0.635 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F21" smd circle
		(at -0.635 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at -1.905 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F23" smd circle
		(at -3.175 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at -4.445 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F25" smd circle
		(at -5.715 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F26" smd circle
		(at -6.985 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F27" smd circle
		(at -8.255 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F28" smd circle
		(at -9.525 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F29" smd circle
		(at -10.795 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F30" smd circle
		(at -12.065 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F31" smd circle
		(at -13.335 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F32" smd circle
		(at -14.605 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F33" smd circle
		(at -15.875 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F34" smd circle
		(at -17.145 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F35" smd circle
		(at -18.415 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F36" smd circle
		(at -19.685 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F37" smd circle
		(at -20.955 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F38" smd circle
		(at -22.225 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F39" smd circle
		(at -23.495 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "F40" smd circle
		(at -24.765 0.635)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G01" smd circle
		(at 24.765 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G02" smd circle
		(at 23.495 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G03" smd circle
		(at 22.225 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G04" smd circle
		(at 20.955 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G05" smd circle
		(at 19.685 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G06" smd circle
		(at 18.415 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G07" smd circle
		(at 17.145 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G08" smd circle
		(at 15.875 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G09" smd circle
		(at 14.605 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at 13.335 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at 12.065 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at 10.795 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at 9.525 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at 8.255 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at 6.985 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G16" smd circle
		(at 5.715 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G17" smd circle
		(at 4.445 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G18" smd circle
		(at 3.175 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G19" smd circle
		(at 1.905 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G20" smd circle
		(at 0.635 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G21" smd circle
		(at -0.635 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G22" smd circle
		(at -1.905 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G23" smd circle
		(at -3.175 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G24" smd circle
		(at -4.445 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at -5.715 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G26" smd circle
		(at -6.985 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G27" smd circle
		(at -8.255 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G28" smd circle
		(at -9.525 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G29" smd circle
		(at -10.795 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G30" smd circle
		(at -12.065 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G31" smd circle
		(at -13.335 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G32" smd circle
		(at -14.605 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G33" smd circle
		(at -15.875 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G34" smd circle
		(at -17.145 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G35" smd circle
		(at -18.415 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G36" smd circle
		(at -19.685 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G37" smd circle
		(at -20.955 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G38" smd circle
		(at -22.225 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G39" smd circle
		(at -23.495 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "G40" smd circle
		(at -24.765 1.905)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H01" smd circle
		(at 24.765 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H02" smd circle
		(at 23.495 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H03" smd circle
		(at 22.225 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H04" smd circle
		(at 20.955 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H05" smd circle
		(at 19.685 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H06" smd circle
		(at 18.415 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H07" smd circle
		(at 17.145 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H08" smd circle
		(at 15.875 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H09" smd circle
		(at 14.605 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at 13.335 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H11" smd circle
		(at 12.065 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at 10.795 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H13" smd circle
		(at 9.525 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at 8.255 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H15" smd circle
		(at 6.985 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at 5.715 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H17" smd circle
		(at 4.445 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at 3.175 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H19" smd circle
		(at 1.905 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at 0.635 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H21" smd circle
		(at -0.635 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at -1.905 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H23" smd circle
		(at -3.175 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H24" smd circle
		(at -4.445 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H25" smd circle
		(at -5.715 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H26" smd circle
		(at -6.985 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H27" smd circle
		(at -8.255 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H28" smd circle
		(at -9.525 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H29" smd circle
		(at -10.795 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H30" smd circle
		(at -12.065 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H31" smd circle
		(at -13.335 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H32" smd circle
		(at -14.605 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H33" smd circle
		(at -15.875 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H34" smd circle
		(at -17.145 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H35" smd circle
		(at -18.415 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H36" smd circle
		(at -19.685 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H37" smd circle
		(at -20.955 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H38" smd circle
		(at -22.225 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H39" smd circle
		(at -23.495 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "H40" smd circle
		(at -24.765 3.175)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J01" smd circle
		(at 24.765 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J02" smd circle
		(at 23.495 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J03" smd circle
		(at 22.225 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J04" smd circle
		(at 20.955 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J05" smd circle
		(at 19.685 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J06" smd circle
		(at 18.415 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J07" smd circle
		(at 17.145 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J08" smd circle
		(at 15.875 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J09" smd circle
		(at 14.605 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at 13.335 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at 12.065 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J12" smd circle
		(at 10.795 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at 9.525 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at 8.255 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at 6.985 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J16" smd circle
		(at 5.715 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J17" smd circle
		(at 4.445 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J18" smd circle
		(at 3.175 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at 1.905 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J20" smd circle
		(at 0.635 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J21" smd circle
		(at -0.635 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J22" smd circle
		(at -1.905 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at -3.175 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J24" smd circle
		(at -4.445 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at -5.715 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J26" smd circle
		(at -6.985 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J27" smd circle
		(at -8.255 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J28" smd circle
		(at -9.525 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J29" smd circle
		(at -10.795 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J30" smd circle
		(at -12.065 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J31" smd circle
		(at -13.335 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J32" smd circle
		(at -14.605 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J33" smd circle
		(at -15.875 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J34" smd circle
		(at -17.145 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J35" smd circle
		(at -18.415 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J36" smd circle
		(at -19.685 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J37" smd circle
		(at -20.955 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J38" smd circle
		(at -22.225 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J39" smd circle
		(at -23.495 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "J40" smd circle
		(at -24.765 4.445)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K01" smd circle
		(at 24.765 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K02" smd circle
		(at 23.495 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K03" smd circle
		(at 22.225 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K04" smd circle
		(at 20.955 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K05" smd circle
		(at 19.685 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K06" smd circle
		(at 18.415 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K07" smd circle
		(at 17.145 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K08" smd circle
		(at 15.875 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K09" smd circle
		(at 14.605 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at 13.335 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at 12.065 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at 10.795 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K13" smd circle
		(at 9.525 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at 8.255 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at 6.985 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at 5.715 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K17" smd circle
		(at 4.445 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K18" smd circle
		(at 3.175 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K19" smd circle
		(at 1.905 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at 0.635 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K21" smd circle
		(at -0.635 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K22" smd circle
		(at -1.905 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K23" smd circle
		(at -3.175 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K24" smd circle
		(at -4.445 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K25" smd circle
		(at -5.715 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K26" smd circle
		(at -6.985 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K27" smd circle
		(at -8.255 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K28" smd circle
		(at -9.525 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K29" smd circle
		(at -10.795 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K30" smd circle
		(at -12.065 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K31" smd circle
		(at -13.335 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K32" smd circle
		(at -14.605 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K33" smd circle
		(at -15.875 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K34" smd circle
		(at -17.145 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K35" smd circle
		(at -18.415 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K36" smd circle
		(at -19.685 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K37" smd circle
		(at -20.955 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K38" smd circle
		(at -22.225 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K39" smd circle
		(at -23.495 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "K40" smd circle
		(at -24.765 5.715)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L01" smd circle
		(at 24.765 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L02" smd circle
		(at 23.495 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L03" smd circle
		(at 22.225 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L04" smd circle
		(at 20.955 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L05" smd circle
		(at 19.685 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L06" smd circle
		(at 18.415 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L07" smd circle
		(at 17.145 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L08" smd circle
		(at 15.875 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L09" smd circle
		(at 14.605 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L10" smd circle
		(at 13.335 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at 12.065 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at 10.795 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at 9.525 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L14" smd circle
		(at 8.255 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L15" smd circle
		(at 6.985 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L16" smd circle
		(at 5.715 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L17" smd circle
		(at 4.445 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L18" smd circle
		(at 3.175 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L19" smd circle
		(at 1.905 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L20" smd circle
		(at 0.635 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L21" smd circle
		(at -0.635 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L22" smd circle
		(at -1.905 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L23" smd circle
		(at -3.175 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L24" smd circle
		(at -4.445 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L25" smd circle
		(at -5.715 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L26" smd circle
		(at -6.985 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L27" smd circle
		(at -8.255 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L28" smd circle
		(at -9.525 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L29" smd circle
		(at -10.795 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L30" smd circle
		(at -12.065 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L31" smd circle
		(at -13.335 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L32" smd circle
		(at -14.605 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L33" smd circle
		(at -15.875 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L34" smd circle
		(at -17.145 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L35" smd circle
		(at -18.415 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L36" smd circle
		(at -19.685 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L37" smd circle
		(at -20.955 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L38" smd circle
		(at -22.225 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L39" smd circle
		(at -23.495 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "L40" smd circle
		(at -24.765 6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M01" smd circle
		(at 24.765 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M02" smd circle
		(at 23.495 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M03" smd circle
		(at 22.225 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M04" smd circle
		(at 20.955 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M05" smd circle
		(at 19.685 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M06" smd circle
		(at 18.415 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M07" smd circle
		(at 17.145 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M08" smd circle
		(at 15.875 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M09" smd circle
		(at 14.605 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at 13.335 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at 12.065 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at 10.795 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M13" smd circle
		(at 9.525 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at 8.255 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M15" smd circle
		(at 6.985 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M16" smd circle
		(at 5.715 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M17" smd circle
		(at 4.445 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M18" smd circle
		(at 3.175 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M19" smd circle
		(at 1.905 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M20" smd circle
		(at 0.635 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M21" smd circle
		(at -0.635 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M22" smd circle
		(at -1.905 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M23" smd circle
		(at -3.175 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M24" smd circle
		(at -4.445 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M25" smd circle
		(at -5.715 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M26" smd circle
		(at -6.985 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M27" smd circle
		(at -8.255 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M28" smd circle
		(at -9.525 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M29" smd circle
		(at -10.795 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M30" smd circle
		(at -12.065 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M31" smd circle
		(at -13.335 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M32" smd circle
		(at -14.605 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M33" smd circle
		(at -15.875 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M34" smd circle
		(at -17.145 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M35" smd circle
		(at -18.415 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M36" smd circle
		(at -19.685 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M37" smd circle
		(at -20.955 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M38" smd circle
		(at -22.225 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M39" smd circle
		(at -23.495 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "M40" smd circle
		(at -24.765 8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y01" smd circle
		(at 24.765 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y02" smd circle
		(at 23.495 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y03" smd circle
		(at 22.225 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y04" smd circle
		(at 20.955 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y05" smd circle
		(at 19.685 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y06" smd circle
		(at 18.415 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y07" smd circle
		(at 17.145 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y08" smd circle
		(at 15.875 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y09" smd circle
		(at 14.605 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at 13.335 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y11" smd circle
		(at 12.065 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y12" smd circle
		(at 10.795 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y13" smd circle
		(at 9.525 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y14" smd circle
		(at 8.255 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y15" smd circle
		(at 6.985 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y16" smd circle
		(at 5.715 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y17" smd circle
		(at 4.445 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y18" smd circle
		(at 3.175 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y19" smd circle
		(at 1.905 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y20" smd circle
		(at 0.635 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y21" smd circle
		(at -0.635 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y22" smd circle
		(at -1.905 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y23" smd circle
		(at -3.175 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y24" smd circle
		(at -4.445 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y25" smd circle
		(at -5.715 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y26" smd circle
		(at -6.985 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y27" smd circle
		(at -8.255 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y28" smd circle
		(at -9.525 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y29" smd circle
		(at -10.795 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y30" smd circle
		(at -12.065 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y31" smd circle
		(at -13.335 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y32" smd circle
		(at -14.605 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y33" smd circle
		(at -15.875 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y34" smd circle
		(at -17.145 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y35" smd circle
		(at -18.415 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y36" smd circle
		(at -19.685 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y37" smd circle
		(at -20.955 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y38" smd circle
		(at -22.225 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y39" smd circle
		(at -23.495 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Y40" smd circle
		(at -24.765 -8.255)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z01" smd circle
		(at 24.765 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z02" smd circle
		(at 23.495 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z03" smd circle
		(at 22.225 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z04" smd circle
		(at 20.955 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z05" smd circle
		(at 19.685 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z06" smd circle
		(at 18.415 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z07" smd circle
		(at 17.145 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z08" smd circle
		(at 15.875 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z09" smd circle
		(at 14.605 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z10" smd circle
		(at 13.335 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z11" smd circle
		(at 12.065 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z12" smd circle
		(at 10.795 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z13" smd circle
		(at 9.525 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z14" smd circle
		(at 8.255 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z15" smd circle
		(at 6.985 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z16" smd circle
		(at 5.715 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z17" smd circle
		(at 4.445 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z18" smd circle
		(at 3.175 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z19" smd circle
		(at 1.905 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z20" smd circle
		(at 0.635 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z21" smd circle
		(at -0.635 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z22" smd circle
		(at -1.905 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z23" smd circle
		(at -3.175 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z24" smd circle
		(at -4.445 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z25" smd circle
		(at -5.715 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z26" smd circle
		(at -6.985 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z27" smd circle
		(at -8.255 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z28" smd circle
		(at -9.525 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z29" smd circle
		(at -10.795 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z30" smd circle
		(at -12.065 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z31" smd circle
		(at -13.335 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z32" smd circle
		(at -14.605 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z33" smd circle
		(at -15.875 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z34" smd circle
		(at -17.145 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z35" smd circle
		(at -18.415 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z36" smd circle
		(at -19.685 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z37" smd circle
		(at -20.955 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z38" smd circle
		(at -22.225 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z39" smd circle
		(at -23.495 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(pad "Z40" smd circle
		(at -24.765 -6.985)
		(size 0.64 0.64)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_asp_184330_01.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
