(footprint "DisplayPort-Mini_Receptacle_Pulse_E9320-001-01"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.65 -6.333 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "DisplayPort-Mini_Receptacle_Pulse_E9320-001-01 "
		(at -5.65 8.267 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 2.7 -5.03 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 2.7 -5.03 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.65 9.467 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.65 10.667 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.65 11.867 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 2.7 -5.03 180)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 2.645 -5.03 180)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -4 0.975 180)
		(size 1.4 1.4)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 4 0.975 180)
		(size 1.4 1.4)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 2.7 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 2.7 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 2.1 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 2.1 -2.715 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 1.5 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 1.6 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0)
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0.9 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 1 -2.715 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0.3 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 0.5 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -0.3 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at -0.5 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -0.9 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at -1 -2.715 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -1.5 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at -1.6 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "17" smd rect
		(at -2.1 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at -2.1 -2.715 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "19" smd rect
		(at -2.7 -5.03 180)
		(size 0.35 2.01)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" thru_hole circle
		(at -2.7 -1.515 180)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.55)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at -3.96 -2.115 180)
		(size 1.258 2.516)
		(drill oval 0.75 2.05)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole oval
		(at 3.96 -2.115 180)
		(size 1.258 2.516)
		(drill oval 0.75 2.05)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_e9320_001_01.glb"
		(offset
			(xyz -0 -6.525 6.05)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
