(footprint "F52R-1A7H1-11020"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.4 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "F52R-1A7H1-11020"
		(at 0 5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.148 5.158 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -14.148 6.358 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -14.148 7.559 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -9.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -8.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -7.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -6.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -5.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -3.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -2.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -1.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -0.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 0.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 2.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 3.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 5.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 6.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 7.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 8.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 9.5 -2.4)
		(size 0.3 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP1" smd custom
		(at -12.25 -1.15)
		(size 2.1 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy 0.95 0) (xy 0.95 1.05) (xy -0.15 1.05) (xy -0.15 0)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(pad "MP2" smd custom
		(at 12.25 -1.15)
		(size 2.1 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(options
			(clearance outline)
			(anchor rect)
		)
		(primitives
			(gr_poly
				(pts
					(xy -0.95 0) (xy -0.95 1.05) (xy 0.15 1.05) (xy 0.15 0)
				)
				(width 0.2)
				(fill yes)
			)
		)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_f52r_1a7h1_11020.glb"
		(offset
			(xyz -9.4 -2.750005 -0.1)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 180 0 0)
		)
	)
)
