(footprint "PCIe_x8_Amphenol_G630H9812248EU"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -28.13 -9.786 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PCIe_x8_Amphenol_G630H9812248EU"
		(at 35.327 -9.89 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "PCB Edge"
		(at -20.05 -0.87 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -33.9 12.15 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -33.9 13.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -33.9 14.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -29.8 -4.35)
		(size 2.3 2.3)
		(drill 2.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 29.8 -4.35)
		(size 2.3 2.3)
		(drill 2.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "A1" smd rect
		(at -25 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A2" smd rect
		(at -24 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A3" smd rect
		(at -23 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A4" smd rect
		(at -22 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A5" smd rect
		(at -21 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A6" smd rect
		(at -20 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A7" smd rect
		(at -19 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A8" smd rect
		(at -18 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A9" smd rect
		(at -17 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A10" smd rect
		(at -16 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A11" smd rect
		(at -15 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A12" smd rect
		(at -12 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A13" smd rect
		(at -11 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A14" smd rect
		(at -10 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A15" smd rect
		(at -9 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A16" smd rect
		(at -8 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A17" smd rect
		(at -7 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A18" smd rect
		(at -6 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A19" smd rect
		(at -5 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A20" smd rect
		(at -4 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A21" smd rect
		(at -3 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A22" smd rect
		(at -2 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A23" smd rect
		(at -1 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A24" smd rect
		(at 0 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A25" smd rect
		(at 1 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A26" smd rect
		(at 2 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A27" smd rect
		(at 3 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A28" smd rect
		(at 4 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A29" smd rect
		(at 5 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A30" smd rect
		(at 6 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A31" smd rect
		(at 7 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A32" smd rect
		(at 8 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A33" smd rect
		(at 9 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A34" smd rect
		(at 10 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A35" smd rect
		(at 11 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A36" smd rect
		(at 12 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A37" smd rect
		(at 13 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A38" smd rect
		(at 14 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A39" smd rect
		(at 15 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A40" smd rect
		(at 16 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A41" smd rect
		(at 17 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A42" smd rect
		(at 18 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A43" smd rect
		(at 19 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A44" smd rect
		(at 20 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A45" smd rect
		(at 21 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A46" smd rect
		(at 22 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A47" smd rect
		(at 23 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A48" smd rect
		(at 24 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "A49" smd rect
		(at 25 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B1" smd rect
		(at -25 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B2" smd rect
		(at -24 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B3" smd rect
		(at -23 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B4" smd rect
		(at -22 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B5" smd rect
		(at -21 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B6" smd rect
		(at -20 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B7" smd rect
		(at -19 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B8" smd rect
		(at -18 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B9" smd rect
		(at -17 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B10" smd rect
		(at -16 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B11" smd rect
		(at -15 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B12" smd rect
		(at -12 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B13" smd rect
		(at -11 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B14" smd rect
		(at -10 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B15" smd rect
		(at -9 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B16" smd rect
		(at -8 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B17" smd rect
		(at -7 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B18" smd rect
		(at -6 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B19" smd rect
		(at -5 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B20" smd rect
		(at -4 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B21" smd rect
		(at -3 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B22" smd rect
		(at -2 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B23" smd rect
		(at -1 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B24" smd rect
		(at 0 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B25" smd rect
		(at 1 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B26" smd rect
		(at 2 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B27" smd rect
		(at 3 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B28" smd rect
		(at 4 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B29" smd rect
		(at 5 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B30" smd rect
		(at 6 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B31" smd rect
		(at 7 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B32" smd rect
		(at 8 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B33" smd rect
		(at 9 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B34" smd rect
		(at 10 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B35" smd rect
		(at 11 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B36" smd rect
		(at 12 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B37" smd rect
		(at 13 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B38" smd rect
		(at 14 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B39" smd rect
		(at 15 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B40" smd rect
		(at 16 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B41" smd rect
		(at 17 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B42" smd rect
		(at 18 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B43" smd rect
		(at 19 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B44" smd rect
		(at 20 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B45" smd rect
		(at 21 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B46" smd rect
		(at 22 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B47" smd rect
		(at 23 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B48" smd rect
		(at 24 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "B49" smd rect
		(at 25 -5.05)
		(size 0.7 3.6)
		(layers "B.Cu" "B.Mask" "B.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_g630h9812248eu.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 -0.7)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
