(footprint "RJ45_BEL_L834-1G1T-S7"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -9.907 -7.406 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "RJ45_BEL_L834-1G1T-S7"
		(at -2.92 -5.906 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -15.042 24.19 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -15.042 25.39 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -15.042 26.589 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -13.235 1.009)
		(size 2.31 2.31)
		(drill 2.31)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -13.235 8.63)
		(size 2.31 2.31)
		(drill 2.31)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 3.073 3.43)
		(size 2.31 2.31)
		(drill 2.31)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 3.073 11.047)
		(size 2.31 2.31)
		(drill 2.31)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -2.032 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -4.064 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -6.096 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -8.128 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -10.16 0)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 1.015 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -1.016 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at -3.048 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -7.112 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at -9.144 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at -11.176 -2.54)
		(size 1.53 1.53)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 1.945 13.97)
		(size 1.725 1.725)
		(drill 1.15)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at 1.945 16.508)
		(size 1.725 1.725)
		(drill 1.15)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at -12.106 13.97)
		(size 1.725 1.725)
		(drill 1.15)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at -12.106 16.508)
		(size 1.725 1.725)
		(drill 1.15)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at -13.235 5.328)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at 3.073 6.73)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_l834_1g1t_s7.glb"
		(offset
			(xyz -5.08 -8.93 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
