(footprint "RJ45_Bel_SI-51005-F"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -9.513 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "RJ45_Bel_SI-51005-F"
		(at 0 19.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr through_hole)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -15.958 20.138 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -15.958 21.338 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -15.958 22.538 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -11.43 6.349 180)
		(size 3.25 3.25)
		(drill 3.25)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 6.349 180)
		(size 3.25 3.25)
		(drill 3.25)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at 0 0 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -1.27 -2.54 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -2.54 0 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -3.81 -2.54 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -5.08 0 270)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -6.351 -2.54 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at -7.62 0 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -8.891 -2.54 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at -10.16 0 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -11.43 -2.54 180)
		(size 1.7 1.7)
		(drill 0.89)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at -0.246 -7.37 180)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at -2.786 -7.37 180)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at -8.638 -7.37 180)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at -11.176 -7.37 180)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.02)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "S" thru_hole circle
		(at -13.594 3.298 180)
		(size 2.6 2.6)
		(drill 1.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "S" thru_hole circle
		(at 2.161 3.298 180)
		(size 2.6 2.6)
		(drill 1.7)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_si_51005_f.glb"
		(offset
			(xyz -5.715 -17.13999 7)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
