(footprint "Conn_Bel-Fuse_SFP+_1x20_SS-79100-004"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -4.81 -6.21 180)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_Bel-Fuse_SFP+_1x20_SS-79100-004"
		(at -4.95 7.73 180)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -25.54 -1.625 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at -25.54 -1.625 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.95 8.93 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.95 10.13 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.95 11.33 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at -13.87 0 270)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at -13.87 0 270)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 1.37 0 270)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 1.37 0 270)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 1.37 0 270)
		(layer "User.9")
	)
	(fp_text user ""
		(at 1.37 0 270)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0.25 -4.8)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0.25 4.8)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -3.85 -3.41)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -3.85 -2.61)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -3.85 -1.81)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -3.85 -1.01)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -3.85 -0.21)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -3.85 0.59)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -3.85 1.39)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -3.85 2.19)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -3.85 2.99)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -3.85 3.79)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.35 3.4)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.35 2.6)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.35 1.8)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.35 1)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.35 0.2)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.35 -0.6)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.35 -1.4)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 4.35 -2.2)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 4.35 -3)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.35 -3.8)
		(size 2 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ss_79100_004.glb"
		(offset
			(xyz 4.25 -5.5 0.2)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -90)
		)
	)
)
