(footprint "IC_TPS65987DDHRSHR"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -4.1 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "IC_TPS65987DDHRSHR"
		(at 0 4.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "In1.Cu")
		(layer "In2.Cu")
		(layer "In3.Cu")
		(layer "In4.Cu")
		(layer "In5.Cu")
		(layer "In6.Cu")
		(layer "In7.Cu")
		(layer "In8.Cu")
		(layer "In9.Cu")
		(layer "In10.Cu")
		(layer "In11.Cu")
		(layer "In12.Cu")
		(layer "In13.Cu")
		(layer "In14.Cu")
		(layer "In15.Cu")
		(layer "In16.Cu")
		(layer "In17.Cu")
		(layer "In18.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "In19.Cu")
		(layer "User.2")
		(layer "In20.Cu")
		(layer "User.3")
		(layer "In21.Cu")
		(layer "User.4")
		(layer "In22.Cu")
		(layer "User.5")
		(layer "In23.Cu")
		(layer "User.6")
		(layer "In24.Cu")
		(layer "User.7")
		(layer "In25.Cu")
		(layer "User.8")
		(layer "In26.Cu")
		(layer "User.9")
		(layer "In27.Cu")
		(layer "In28.Cu")
		(layer "In29.Cu")
		(layer "In30.Cu")
		(layer "In31.Cu")
		(layer "In32.Cu")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.401 7.078 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.401 8.079 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.401 9.079 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3.351 -2.4)
		(size 0.8 0.65)
		(layers "F.Cu")
		(roundrect_rratio 0.09)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -3.351 -1.601)
		(size 0.8 0.65)
		(layers "F.Cu")
		(roundrect_rratio 0.09)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -3.351 -1)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -3.351 -0.6)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -3.351 -0.202)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -3.351 0.2)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -3.351 0.598)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -3.351 0.998)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -3.351 1.6)
		(size 0.8 0.65)
		(layers "F.Cu")
		(roundrect_rratio 0.09)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -3.351 2.398)
		(size 0.8 0.65)
		(layers "F.Cu")
		(roundrect_rratio 0.09)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -2.601 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at -2.202 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -1.801 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -1.401 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at -1 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at -0.6 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at -0.202 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 0.2 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 0.598 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 0.998 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 1.398 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 1.8 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at 2.2 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at 2.6 3.35 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at 3.35 2.6)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "30" smd roundrect
		(at 3.35 2.2)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "31" smd roundrect
		(at 3.35 1.8)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "32" smd roundrect
		(at 3.35 1.398)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "33" smd roundrect
		(at 3.35 0.998)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "34" smd roundrect
		(at 3.35 0.598)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "35" smd roundrect
		(at 3.35 0.2)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "36" smd roundrect
		(at 3.35 -0.202)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "37" smd roundrect
		(at 3.35 -0.6)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "38" smd roundrect
		(at 3.35 -1)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "39" smd roundrect
		(at 3.35 -1.401)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "40" smd roundrect
		(at 3.35 -1.801)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "41" smd roundrect
		(at 3.35 -2.202)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "42" smd roundrect
		(at 3.35 -2.601)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "43" smd roundrect
		(at 2.6 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "44" smd roundrect
		(at 2.2 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "45" smd roundrect
		(at 1.8 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "46" smd roundrect
		(at 1.398 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "47" smd roundrect
		(at 0.998 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "48" smd roundrect
		(at 0.598 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "49" smd roundrect
		(at 0.2 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "50" smd roundrect
		(at -0.202 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "51" smd roundrect
		(at -0.6 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "52" smd roundrect
		(at -1 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "53" smd roundrect
		(at -1.401 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "54" smd roundrect
		(at -1.801 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "55" smd roundrect
		(at -2.202 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "56" smd roundrect
		(at -2.601 -3.351 90)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -2.351 -2.327)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -2.351 -1.45)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -2.351 -0.576)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "57" smd roundrect
		(at -1.875 -1.45 90)
		(size 2.6 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.05714285714)
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -1.401 -2.327)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -1.401 -1.45)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "57" thru_hole circle
		(at -1.401 -0.577)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -2.351 0.598)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -2.351 1.475)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -2.351 2.35)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" smd roundrect
		(at -1.875 1.475 90)
		(size 2.55 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.05714285714)
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -1.401 0.598)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -1.401 1.475)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "58" thru_hole circle
		(at -1.401 2.349)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at -0.152 1.322)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at -0.15 -1.321)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at -0.15 0)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 1.048 -2.504)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 1.048 -1.327)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 1.048 1.322)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 1.048 2.496)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 1.05 0)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" smd roundrect
		(at 1.05 0 90)
		(size 5.5 3.4)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.02941176471)
		(solder_mask_margin 0.05)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 2.248 -1.327)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 2.248 -0.001)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(pad "59" thru_hole circle
		(at 2.248 1.322)
		(size 0.45 0.45)
		(drill 0.1)
		(layers "*.Cu")
		(remove_unused_layers no)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_tps65988dhrshr.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
