(footprint "Conn_Amphenol_SFP28_1x20_UE763GA202600T"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -7.805 -6.2 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Conn_Amphenol_SFP28_1x20_UE763GA202600T"
		(at -7.805 7.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -8 12 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at -0.897 23.301 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -7.805 8.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -7.805 9.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -7.805 10.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at -4.1 -3.5 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at -4.1 -3.5 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 -4.8 270)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 4.8 270)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.1 -3.4 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.1 -2.6 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.1 -1.8 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.1 -1 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.1 -0.2 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.1 0.6 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.1 1.4 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.1 2.2 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -4.1 3 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -4.1 3.8 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.1 3.4 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.1 2.6 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.1 1.8 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.1 1 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.1 0.2 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.1 -0.6 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.1 -1.4 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 4.1 -2.2 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 4.1 -3 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.1 -3.8 270)
		(size 0.5 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.102)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ue763ga202600t.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0.01 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 90)
		)
	)
)
