(footprint "WiFi_Module_WF121-A-V2"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -14.5 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "WiFi_Module_WF121-A-V2"
		(at 0 15.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8.75 18 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8.75 19.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8.75 20.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -7.55 -7.05)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -7.55 -5.78)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -7.55 -4.51)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -7.55 -3.24)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -7.55 -1.97)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -7.55 -0.7)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -7.55 0.57)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -7.55 1.84)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -7.55 3.11)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -7.55 4.38)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -7.55 5.65)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -7.55 6.92)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at -7.55 8.19)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at -7.55 9.46)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at -7.55 10.73)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at -7.55 12)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at -5.05 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at -3.78 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at -2.51 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at -1.24 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at -0.03 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at 1.3 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at 2.57 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at 3.84 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd oval
		(at 5.11 12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd oval
		(at 7.55 12.05)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd oval
		(at 7.55 10.78)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at 7.55 9.51)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at 7.55 8.24)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at 7.55 6.97)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd oval
		(at 7.55 5.7)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd oval
		(at 7.55 4.43)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd oval
		(at 7.55 3.16)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd oval
		(at 7.55 1.89)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd oval
		(at 7.55 0.62)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd oval
		(at 7.55 -0.65)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd oval
		(at 7.55 -1.92)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd oval
		(at 7.55 -3.19)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd oval
		(at 7.55 -4.46)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd oval
		(at 7.55 -5.73)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd oval
		(at 7.55 -7)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd oval
		(at 7.55 -8.27)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd oval
		(at 7.55 -9.54)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd oval
		(at 7.55 -10.81)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd oval
		(at 7.55 -12.08)
		(size 1.7 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd oval
		(at 5.11 -12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd oval
		(at 3.85 -12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd oval
		(at 2.57 -12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd oval
		(at 1.3 -12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" smd oval
		(at -0.03 -12.95)
		(size 0.9 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "51" smd rect
		(at 3.9 -2.45)
		(size 2.6 6.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "52" smd oval
		(at -4.2 -7.05)
		(size 2 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "53" smd oval
		(at -4.2 -5.78)
		(size 2 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "54" smd oval
		(at -4.2 -4.51)
		(size 2 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "55" smd oval
		(at -4.2 -3.24)
		(size 2 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_wf121_a_v2.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
