(footprint "EPC-Space_FSMD-G"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "FSMD-G eGaN power switching HEMT")
	(tags "FSMD-G GaN")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -4.8 -3.65 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "EPC-Space_FSMD-G"
		(at -4.802798 4.746541 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -4.849 3.887 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at -4.849 3.887 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.802798 5.946541 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.802798 7.146541 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.802798 8.346541 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at -4.849 3.887 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at -4.849 3.887 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3 -2.415)
		(size 2.29 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 3 -2.415)
		(size 2.29 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at 0 1.845)
		(size 8.29 2.16)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 0 -0.685)
		(size 8.29 1.68)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0 -2.415)
		(size 2.29 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_epc7020gsh.glb"
		(offset
			(xyz -4.849 -3.887 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 180 0)
		)
	)
)
