(footprint "UDFN-8-3.3x1.0mm-P0.4"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.05 -2.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "UDFN-8-3.3x1.0mm-P0.4"
		(at -0.997 3.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.997 4.555 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -0.997 5.756 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -0.997 6.956 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.352 -1.401)
		(size 0.5 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.405 -0.997)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -0.405 -0.597)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.405 -0.202)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -0.405 0.203)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -0.405 0.598)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.405 0.998)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -0.405 1.398)
		(size 0.4 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0.278 0.578)
		(size 0.65 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 0.278 -0.577)
		(size 0.65 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_esd7016mutag.glb"
		(offset
			(xyz 0.003 -0.0045 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
