(footprint "DFN-14-1EP_4x3mm_P0.5mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "DFN-14-1EP_4x3mm_P0.5mm"
		(at 0 3.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.659 5.797 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -0.659 6.998 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -0.659 8.198 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 0 -0.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.05)
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 0 0.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.05)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.445 -1.499)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.445 -1.001)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.445 -0.5)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -1.445 0)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -1.445 0.5)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -1.445 1)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -1.445 1.5)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 1.445 1.5)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 1.445 1)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 1.445 0.5)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 1.445 0)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 1.445 -0.501)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 1.445 -1.001)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 1.445 -1.499)
		(size 0.807999 0.2548)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 0 0)
		(size 1.8034 3.4036)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.05)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ltc4358cde_pbf.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
