(footprint "SO-8FL"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "DFN5 5x6, 1.27P (SO−8FL)_.2021")
	(tags "MOSFET (N-Channel)")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.43 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SO-8FL"
		(at -3.79 4.15 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0.117 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0.117 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.79 5.42 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.79 6.69 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.79 7.89 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -2.76 -1.905 270)
		(size 0.75 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.06666666667)
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -2.76 -0.635 270)
		(size 0.75 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.06666666667)
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -2.76 0.635 270)
		(size 0.75 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.06666666667)
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -2.76 1.905 270)
		(size 0.75 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.06666666667)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -0.42 -2.53 270)
		(size 0.595 0.905)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.08403361345)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -0.42 2.53 270)
		(size 0.595 0.905)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.08403361345)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0.73 0)
		(size 4.055 4.56)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.01233045623)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 2.995 -1.905)
		(size 0.675 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.07407407407)
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 2.995 1.905)
		(size 0.675 0.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.07407407407)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_nvmfs6h858nlt1g.glb"
		(offset
			(xyz 0.117 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 90)
		)
	)
)
