(footprint "PCIe_Latch_Molex_48099-5701"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "PCIe_Latch_Molex_48099-5701"
		(at 0 7.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -14.9 8.02 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -14.9 9.22 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -14.9 10.42 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -12.01 0.07)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.65)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 12.19 0.07)
		(size 1.15 1.15)
		(drill 1.15)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at -12.01 -3.08 90)
		(size 3 4.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at -12.01 3.22 90)
		(size 3 4.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at 12.19 -3.08 90)
		(size 3 4.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(pad "SH" smd roundrect
		(at 12.19 3.22 90)
		(size 3 4.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.1)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_48099_5701.glb"
		(offset
			(xyz 0.18 -3.6 0.95)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
