(footprint "Alliance_TFBGA-48"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.19 -4.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Alliance_TFBGA-48"
		(at -4.65 5.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.65 7.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.65 8.55 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.65 9.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -1.875 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -1.125 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -0.375 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at 0.372 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at 1.124 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at 1.874 -2.625)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -1.875 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -1.125 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -0.375 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at 0.372 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at 1.124 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at 1.874 -1.875)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -1.875 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -1.125 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -0.375 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at 0.372 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at 1.124 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at 1.874 -1.125)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -1.875 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -1.125 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -0.375 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at 0.372 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at 1.124 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at 1.874 -0.375)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -1.875 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -1.125 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -0.375 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at 0.372 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at 1.124 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at 1.874 0.372)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -1.875 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -1.125 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -0.375 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at 0.372 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at 1.124 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at 1.874 1.124)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -1.875 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -1.125 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -0.375 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at 0.372 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at 1.124 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at 1.874 1.874)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -1.875 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -1.125 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -0.375 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at 0.372 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at 1.124 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at 1.874 2.624)
		(size 0.33 0.33)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_as6c8008_55bin.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
