(footprint "GNSS_Module_CAM-M8C-0"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.015 -8 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "GNSS_Module_CAM-M8C-0"
		(at 0 8.376 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.89 10.376 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.89 11.576 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.89 12.776 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.385 -6.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.385 -5.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.385 -4.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.385 -3.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.385 -2.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.385 -1.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.385 -0.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.385 0.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -4.385 1.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -4.385 2.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -4.385 3.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -4.385 4.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -4.385 5.955)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.415 5.955)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.415 4.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.415 3.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 4.415 2.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 4.415 1.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 4.415 0.805)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 4.415 -0.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 4.415 -1.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 4.415 -2.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 4.415 -3.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 4.415 -4.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 4.415 -5.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 4.415 -6.195)
		(size 1.5 0.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 2.015 -6.595)
		(size 0.7 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 1.015 -6.595)
		(size 0.7 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 0.015 -6.595)
		(size 0.7 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at -0.985 -6.595)
		(size 0.7 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at -1.985 -6.595)
		(size 0.7 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_cam_m8c_0_10.glb"
		(offset
			(xyz -3.635 -0.856 0.4)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)
