(footprint "Buzzer_SMD_CMT5023SSMTTR"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Buzzer")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.4 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Buzzer_SMD_CMT5023SSMTTR"
		(at -0.254 3.556 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.15 4.75 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.15 5.95 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.15 7.15 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.8 1.75 90)
		(size 1 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.8 1.75 90)
		(size 1 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "MP" smd rect
		(at -1.8 -1.75 90)
		(size 1 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_cmt_5023s_smt_tr.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
