(footprint "FCBGA-503_22x22mm_Layout21x24_P1mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -11.4 -11.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "FCBGA-503_22x22mm_Layout21x24_P1mm"
		(at -11.4 12.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -11.4 13.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -11.4 14.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -11.4 16.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -9.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -8.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -7.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at -6.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at -5.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at -4.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at -3.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at -2.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at -1.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at -0.25 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at 0.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at 1.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A27" smd circle
		(at 2.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A29" smd circle
		(at 3.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A31" smd circle
		(at 4.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A33" smd circle
		(at 5.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A35" smd circle
		(at 6.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A37" smd circle
		(at 7.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A39" smd circle
		(at 8.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A41" smd circle
		(at 9.75 -9.95)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA1" smd circle
		(at -10.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA3" smd circle
		(at -9.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA5" smd circle
		(at -8.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA7" smd circle
		(at -7.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA9" smd circle
		(at -6.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA11" smd circle
		(at -5.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA13" smd circle
		(at -4.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA15" smd circle
		(at -3.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA17" smd circle
		(at -2.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA19" smd circle
		(at -1.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA21" smd circle
		(at -0.25 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA23" smd circle
		(at 0.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA25" smd circle
		(at 1.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA27" smd circle
		(at 2.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA29" smd circle
		(at 3.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA31" smd circle
		(at 4.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA33" smd circle
		(at 5.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA35" smd circle
		(at 6.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA37" smd circle
		(at 7.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA39" smd circle
		(at 8.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA41" smd circle
		(at 9.75 7.35)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB2" smd circle
		(at -9.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB4" smd circle
		(at -8.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB6" smd circle
		(at -7.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB8" smd circle
		(at -6.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB10" smd circle
		(at -5.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB12" smd circle
		(at -4.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB14" smd circle
		(at -3.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB16" smd circle
		(at -2.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB18" smd circle
		(at -1.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB20" smd circle
		(at -0.75 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB22" smd circle
		(at 0.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB24" smd circle
		(at 1.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB26" smd circle
		(at 2.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB28" smd circle
		(at 3.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB30" smd circle
		(at 4.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB32" smd circle
		(at 5.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB34" smd circle
		(at 6.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB36" smd circle
		(at 7.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB38" smd circle
		(at 8.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB40" smd circle
		(at 9.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB42" smd circle
		(at 10.25 8.215)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC1" smd circle
		(at -10.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC3" smd circle
		(at -9.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC5" smd circle
		(at -8.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC7" smd circle
		(at -7.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC9" smd circle
		(at -6.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC11" smd circle
		(at -5.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC13" smd circle
		(at -4.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC15" smd circle
		(at -3.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC17" smd circle
		(at -2.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC19" smd circle
		(at -1.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC21" smd circle
		(at -0.25 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC23" smd circle
		(at 0.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC25" smd circle
		(at 1.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC27" smd circle
		(at 2.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC29" smd circle
		(at 3.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC31" smd circle
		(at 4.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC33" smd circle
		(at 5.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC35" smd circle
		(at 6.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC37" smd circle
		(at 7.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC39" smd circle
		(at 8.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC41" smd circle
		(at 9.75 9.08)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD2" smd circle
		(at -9.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD4" smd circle
		(at -8.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD6" smd circle
		(at -7.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD8" smd circle
		(at -6.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD10" smd circle
		(at -5.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD12" smd circle
		(at -4.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD14" smd circle
		(at -3.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD16" smd circle
		(at -2.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD18" smd circle
		(at -1.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD20" smd circle
		(at -0.75 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD22" smd circle
		(at 0.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD24" smd circle
		(at 1.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD26" smd circle
		(at 2.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD28" smd circle
		(at 3.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD30" smd circle
		(at 4.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD32" smd circle
		(at 5.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD34" smd circle
		(at 6.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD36" smd circle
		(at 7.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD38" smd circle
		(at 8.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD40" smd circle
		(at 9.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD42" smd circle
		(at 10.25 9.945)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -9.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -8.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -7.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at -6.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at -5.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at -4.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at -3.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at -2.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at -1.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at -0.75 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at 0.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at 1.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at 2.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B28" smd circle
		(at 3.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B30" smd circle
		(at 4.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B32" smd circle
		(at 5.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B34" smd circle
		(at 6.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B36" smd circle
		(at 7.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B38" smd circle
		(at 8.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B40" smd circle
		(at 9.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B42" smd circle
		(at 10.25 -9.085)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -10.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -9.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -8.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at -7.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at -6.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C11" smd circle
		(at -5.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C13" smd circle
		(at -4.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C15" smd circle
		(at -3.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C17" smd circle
		(at -2.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C19" smd circle
		(at -1.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C21" smd circle
		(at -0.25 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C23" smd circle
		(at 0.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C25" smd circle
		(at 1.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C27" smd circle
		(at 2.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C29" smd circle
		(at 3.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C31" smd circle
		(at 4.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C33" smd circle
		(at 5.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C35" smd circle
		(at 6.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C37" smd circle
		(at 7.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C39" smd circle
		(at 8.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C41" smd circle
		(at 9.75 -8.22)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -9.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -8.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -7.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at -6.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at -5.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at -4.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at -3.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at -2.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at -1.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at -0.75 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at 0.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at 1.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at 2.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D28" smd circle
		(at 3.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D30" smd circle
		(at 4.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D32" smd circle
		(at 5.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D34" smd circle
		(at 6.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D36" smd circle
		(at 7.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D38" smd circle
		(at 8.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D40" smd circle
		(at 9.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D42" smd circle
		(at 10.25 -7.355)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -10.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -9.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -8.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at -7.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at -6.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E11" smd circle
		(at -5.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E13" smd circle
		(at -4.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E15" smd circle
		(at -3.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E17" smd circle
		(at -2.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E19" smd circle
		(at -1.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E21" smd circle
		(at -0.25 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E23" smd circle
		(at 0.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E25" smd circle
		(at 1.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E27" smd circle
		(at 2.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E29" smd circle
		(at 3.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E31" smd circle
		(at 4.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E33" smd circle
		(at 5.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E35" smd circle
		(at 6.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E37" smd circle
		(at 7.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E39" smd circle
		(at 8.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E41" smd circle
		(at 9.75 -6.49)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -9.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -8.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -7.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at -6.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at -5.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at -4.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at -3.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at -2.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at -1.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at -0.75 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at 0.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at 1.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F26" smd circle
		(at 2.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F28" smd circle
		(at 3.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F30" smd circle
		(at 4.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F32" smd circle
		(at 5.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F34" smd circle
		(at 6.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F36" smd circle
		(at 7.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F38" smd circle
		(at 8.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F40" smd circle
		(at 9.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F42" smd circle
		(at 10.25 -5.625)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -10.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -9.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -8.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at -7.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at -6.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G11" smd circle
		(at -5.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G13" smd circle
		(at -4.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G15" smd circle
		(at -3.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G17" smd circle
		(at -2.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G19" smd circle
		(at -1.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G21" smd circle
		(at -0.25 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G23" smd circle
		(at 0.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at 1.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G27" smd circle
		(at 2.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G29" smd circle
		(at 3.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G31" smd circle
		(at 4.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G33" smd circle
		(at 5.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G35" smd circle
		(at 6.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G37" smd circle
		(at 7.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G39" smd circle
		(at 8.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G41" smd circle
		(at 9.75 -4.76)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -9.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -8.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at -7.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at -6.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at -5.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at -4.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at -3.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at -2.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at -1.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at -0.75 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at 0.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H24" smd circle
		(at 1.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H26" smd circle
		(at 2.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H28" smd circle
		(at 3.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H30" smd circle
		(at 4.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H32" smd circle
		(at 5.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H34" smd circle
		(at 6.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H36" smd circle
		(at 7.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H38" smd circle
		(at 8.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H40" smd circle
		(at 9.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H42" smd circle
		(at 10.25 -3.895)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -10.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -9.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -8.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -7.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at -6.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at -5.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J13" smd circle
		(at -4.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J15" smd circle
		(at -3.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J17" smd circle
		(at -2.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at -1.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J21" smd circle
		(at -0.25 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at 0.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at 1.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J27" smd circle
		(at 2.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J29" smd circle
		(at 3.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J31" smd circle
		(at 4.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J33" smd circle
		(at 5.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J35" smd circle
		(at 6.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J37" smd circle
		(at 7.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J39" smd circle
		(at 8.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J41" smd circle
		(at 9.75 -3.03)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -9.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -8.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at -7.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at -6.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at -5.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K12" smd circle
		(at -4.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at -3.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at -2.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K18" smd circle
		(at -1.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at -0.75 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K22" smd circle
		(at 0.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K24" smd circle
		(at 1.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K26" smd circle
		(at 2.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K28" smd circle
		(at 3.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K30" smd circle
		(at 4.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K32" smd circle
		(at 5.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K34" smd circle
		(at 6.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K36" smd circle
		(at 7.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K38" smd circle
		(at 8.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K40" smd circle
		(at 9.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K42" smd circle
		(at 10.25 -2.165)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -10.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -9.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L5" smd circle
		(at -8.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at -7.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at -6.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at -5.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at -4.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L15" smd circle
		(at -3.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L17" smd circle
		(at -2.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L19" smd circle
		(at -1.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L21" smd circle
		(at -0.25 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L23" smd circle
		(at 0.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L25" smd circle
		(at 1.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L27" smd circle
		(at 2.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L29" smd circle
		(at 3.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L31" smd circle
		(at 4.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L33" smd circle
		(at 5.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L35" smd circle
		(at 6.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L37" smd circle
		(at 7.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L39" smd circle
		(at 8.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L41" smd circle
		(at 9.75 -1.3)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -9.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M4" smd circle
		(at -8.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M6" smd circle
		(at -7.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at -6.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M10" smd circle
		(at -5.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M12" smd circle
		(at -4.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at -3.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M16" smd circle
		(at -2.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M18" smd circle
		(at -1.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M20" smd circle
		(at -0.75 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M22" smd circle
		(at 0.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M24" smd circle
		(at 1.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M26" smd circle
		(at 2.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M28" smd circle
		(at 3.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M30" smd circle
		(at 4.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M32" smd circle
		(at 5.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M34" smd circle
		(at 6.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M36" smd circle
		(at 7.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M38" smd circle
		(at 8.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M40" smd circle
		(at 9.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M42" smd circle
		(at 10.25 -0.435)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -10.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -9.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -8.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at -7.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at -6.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at -5.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N13" smd circle
		(at -4.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N15" smd circle
		(at -3.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N17" smd circle
		(at -2.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N19" smd circle
		(at -1.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N21" smd circle
		(at -0.25 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N23" smd circle
		(at 0.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N25" smd circle
		(at 1.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N27" smd circle
		(at 2.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N29" smd circle
		(at 3.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N31" smd circle
		(at 4.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N33" smd circle
		(at 5.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N35" smd circle
		(at 6.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N37" smd circle
		(at 7.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N39" smd circle
		(at 8.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N41" smd circle
		(at 9.75 0.43)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -9.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P4" smd circle
		(at -8.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P6" smd circle
		(at -7.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at -6.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P10" smd circle
		(at -5.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P12" smd circle
		(at -4.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P14" smd circle
		(at -3.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P16" smd circle
		(at -2.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P18" smd circle
		(at -1.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P20" smd circle
		(at -0.75 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P22" smd circle
		(at 0.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P24" smd circle
		(at 1.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P26" smd circle
		(at 2.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P28" smd circle
		(at 3.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P30" smd circle
		(at 4.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P32" smd circle
		(at 5.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P34" smd circle
		(at 6.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P36" smd circle
		(at 7.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P38" smd circle
		(at 8.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P40" smd circle
		(at 9.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P42" smd circle
		(at 10.25 1.295)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -10.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -9.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -8.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at -7.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at -6.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at -5.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R13" smd circle
		(at -4.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R15" smd circle
		(at -3.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R17" smd circle
		(at -2.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R19" smd circle
		(at -1.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R21" smd circle
		(at -0.25 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R23" smd circle
		(at 0.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R25" smd circle
		(at 1.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R27" smd circle
		(at 2.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R29" smd circle
		(at 3.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R31" smd circle
		(at 4.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R33" smd circle
		(at 5.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R35" smd circle
		(at 6.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R37" smd circle
		(at 7.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R39" smd circle
		(at 8.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R41" smd circle
		(at 9.75 2.16)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -9.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T4" smd circle
		(at -8.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T6" smd circle
		(at -7.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T8" smd circle
		(at -6.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T10" smd circle
		(at -5.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T12" smd circle
		(at -4.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T14" smd circle
		(at -3.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T16" smd circle
		(at -2.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T18" smd circle
		(at -1.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T20" smd circle
		(at -0.75 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T22" smd circle
		(at 0.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T24" smd circle
		(at 1.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T26" smd circle
		(at 2.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T28" smd circle
		(at 3.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T30" smd circle
		(at 4.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T32" smd circle
		(at 5.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T34" smd circle
		(at 6.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T36" smd circle
		(at 7.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T38" smd circle
		(at 8.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T40" smd circle
		(at 9.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T42" smd circle
		(at 10.25 3.025)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U1" smd circle
		(at -10.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U3" smd circle
		(at -9.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U5" smd circle
		(at -8.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U7" smd circle
		(at -7.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U9" smd circle
		(at -6.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U11" smd circle
		(at -5.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U13" smd circle
		(at -4.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U15" smd circle
		(at -3.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U17" smd circle
		(at -2.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U19" smd circle
		(at -1.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U21" smd circle
		(at -0.25 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U23" smd circle
		(at 0.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U25" smd circle
		(at 1.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U27" smd circle
		(at 2.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U29" smd circle
		(at 3.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U31" smd circle
		(at 4.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U33" smd circle
		(at 5.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U35" smd circle
		(at 6.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U37" smd circle
		(at 7.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U39" smd circle
		(at 8.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U41" smd circle
		(at 9.75 3.89)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V2" smd circle
		(at -9.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V4" smd circle
		(at -8.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V6" smd circle
		(at -7.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V8" smd circle
		(at -6.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V10" smd circle
		(at -5.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V12" smd circle
		(at -4.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V14" smd circle
		(at -3.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V16" smd circle
		(at -2.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V18" smd circle
		(at -1.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V20" smd circle
		(at -0.75 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V22" smd circle
		(at 0.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V24" smd circle
		(at 1.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V26" smd circle
		(at 2.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V28" smd circle
		(at 3.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V30" smd circle
		(at 4.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V32" smd circle
		(at 5.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V34" smd circle
		(at 6.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V36" smd circle
		(at 7.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V38" smd circle
		(at 8.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V40" smd circle
		(at 9.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V42" smd circle
		(at 10.25 4.755)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W1" smd circle
		(at -10.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W3" smd circle
		(at -9.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W5" smd circle
		(at -8.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W7" smd circle
		(at -7.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W9" smd circle
		(at -6.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W11" smd circle
		(at -5.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W13" smd circle
		(at -4.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W15" smd circle
		(at -3.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W17" smd circle
		(at -2.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W19" smd circle
		(at -1.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W21" smd circle
		(at -0.25 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W23" smd circle
		(at 0.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W25" smd circle
		(at 1.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W27" smd circle
		(at 2.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W29" smd circle
		(at 3.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W31" smd circle
		(at 4.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W33" smd circle
		(at 5.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W35" smd circle
		(at 6.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W37" smd circle
		(at 7.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W39" smd circle
		(at 8.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W41" smd circle
		(at 9.75 5.62)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y2" smd circle
		(at -9.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y4" smd circle
		(at -8.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y6" smd circle
		(at -7.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y8" smd circle
		(at -6.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at -5.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y12" smd circle
		(at -4.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y14" smd circle
		(at -3.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y16" smd circle
		(at -2.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y18" smd circle
		(at -1.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y20" smd circle
		(at -0.75 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y22" smd circle
		(at 0.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y24" smd circle
		(at 1.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y26" smd circle
		(at 2.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y28" smd circle
		(at 3.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y30" smd circle
		(at 4.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y32" smd circle
		(at 5.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y34" smd circle
		(at 6.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y36" smd circle
		(at 7.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y38" smd circle
		(at 8.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y40" smd circle
		(at 9.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y42" smd circle
		(at 10.25 6.485)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_ezx710at2_s_lmr5.glb"
		(offset
			(xyz -11 -11 0.3)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
