(footprint "BGA-100_11x11mm_Layout10x10_P1mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -6.15 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-100_11x11mm_Layout10x10_P1mm"
		(at 0 7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -6 9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -6 10.2 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -6 11.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -4.518 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -3.519 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -2.519 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -1.518 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -0.519 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at 0.481 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at 1.481 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at 2.482 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at 3.482 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at 4.482 -4.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -4.518 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -3.519 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -2.519 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -1.518 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -0.519 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at 0.481 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at 1.481 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at 2.482 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at 3.482 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at 4.482 -3.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -4.518 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -3.519 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -2.519 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -1.518 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C5" smd circle
		(at -0.519 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at 0.481 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at 1.481 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at 2.482 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at 3.482 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at 4.482 -2.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -4.518 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -3.519 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -2.519 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -1.518 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D5" smd circle
		(at -0.519 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at 0.481 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at 1.481 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at 2.482 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at 3.482 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at 4.482 -1.494)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -4.518 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -3.519 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -2.519 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -1.518 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E5" smd circle
		(at -0.519 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at 0.481 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at 1.481 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at 2.482 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at 3.482 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at 4.482 -0.493)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -4.518 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -3.519 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -2.519 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at -1.518 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F5" smd circle
		(at -0.519 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at 0.481 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at 1.481 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at 2.482 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at 3.482 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at 4.482 0.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -4.518 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -3.519 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -2.519 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -1.518 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -0.519 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at 0.481 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at 1.481 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at 2.482 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at 3.482 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at 4.482 1.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -4.518 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -3.519 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -2.519 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at -1.518 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at -0.519 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at 0.481 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at 1.481 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at 2.482 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at 3.482 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at 4.482 2.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -4.518 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -3.519 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -2.519 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -1.518 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -0.519 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at 0.481 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at 1.481 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at 2.482 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at 3.482 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at 4.482 3.507)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -4.518 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -3.519 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -2.519 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K4" smd circle
		(at -1.518 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K5" smd circle
		(at -0.519 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K6" smd circle
		(at 0.481 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at 1.481 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at 2.482 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at 3.482 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at 4.482 4.506)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_gs2971a.glb"
		(offset
			(xyz -1.71 -6.35 -8.45)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
