(footprint "BGA-36_6x8mm_Layout6x8_P0.75mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.65 -4.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-36_6x8mm_Layout6x8_P0.75mm "
		(at -3.6 5.35 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.65 6.65 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.6 7.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.6 9.05 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -1.875 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -1.125 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -0.375 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at 0.375 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at 1.125 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at 1.875 -2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -1.875 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -1.125 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -0.375 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at 0.375 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at 1.125 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at 1.875 -1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -1.875 -1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -0.375 -1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at 0.375 -1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at 1.875 -1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -1.875 -0.375 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at 1.875 -0.375 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -1.875 0.375 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at 1.875 0.375 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -1.875 1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -0.375 1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "F4" smd circle
		(at 0.375 1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at 1.875 1.125 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -1.875 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -1.125 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -0.375 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at 0.375 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at 1.125 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at 1.875 1.875 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -1.875 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -1.125 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -0.375 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H4" smd circle
		(at 0.375 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H5" smd circle
		(at 1.125 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(pad "H6" smd circle
		(at 1.875 2.625 90)
		(size 0.27 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(solder_mask_margin 0.03)
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_is61wv5128bll_10bli.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
