(footprint "BGA-841-548_15x15mm_Layout29x29_P0.5mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -8 -8.55 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-841-548_15x15mm_Layout29x29_P0.5mm"
		(at -8 9.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -8 10.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -8 11.5 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -8 12.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.5")
	)
	(fp_text user ""
		(at 0 0 0)
		(layer "User.9")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -7 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -6.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -6 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A4" smd circle
		(at -5.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A5" smd circle
		(at -5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A6" smd circle
		(at -4.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at -4 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at -3.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at -3 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A10" smd circle
		(at -2.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A11" smd circle
		(at -2 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A12" smd circle
		(at -1.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A13" smd circle
		(at -1 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A14" smd circle
		(at -0.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A15" smd circle
		(at 0 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A16" smd circle
		(at 0.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A17" smd circle
		(at 1 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A18" smd circle
		(at 1.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A19" smd circle
		(at 2 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A20" smd circle
		(at 2.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A21" smd circle
		(at 3 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A22" smd circle
		(at 3.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A23" smd circle
		(at 4 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A24" smd circle
		(at 4.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A25" smd circle
		(at 5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A26" smd circle
		(at 5.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A27" smd circle
		(at 6 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A28" smd circle
		(at 6.5 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A29" smd circle
		(at 7 -7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA1" smd circle
		(at -7 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA2" smd circle
		(at -6.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA3" smd circle
		(at -6 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA4" smd circle
		(at -5.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA5" smd circle
		(at -5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA6" smd circle
		(at -4.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA7" smd circle
		(at -4 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA8" smd circle
		(at -3.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA10" smd circle
		(at -2.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA11" smd circle
		(at -2 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA14" smd circle
		(at -0.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA16" smd circle
		(at 0.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA19" smd circle
		(at 2 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA20" smd circle
		(at 2.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA22" smd circle
		(at 3.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA23" smd circle
		(at 4 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA24" smd circle
		(at 4.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA25" smd circle
		(at 5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA26" smd circle
		(at 5.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA27" smd circle
		(at 6 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA28" smd circle
		(at 6.5 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AA29" smd circle
		(at 7 3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB1" smd circle
		(at -7 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB2" smd circle
		(at -6.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB8" smd circle
		(at -3.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB10" smd circle
		(at -2.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB12" smd circle
		(at -1.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB14" smd circle
		(at -0.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB16" smd circle
		(at 0.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB18" smd circle
		(at 1.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB20" smd circle
		(at 2.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB22" smd circle
		(at 3.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB28" smd circle
		(at 6.5 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AB29" smd circle
		(at 7 3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC1" smd circle
		(at -7 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC2" smd circle
		(at -6.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC3" smd circle
		(at -6 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC4" smd circle
		(at -5.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC5" smd circle
		(at -5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC6" smd circle
		(at -4.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC8" smd circle
		(at -3.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC10" smd circle
		(at -2.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC12" smd circle
		(at -1.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC14" smd circle
		(at -0.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC16" smd circle
		(at 0.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC18" smd circle
		(at 1.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC20" smd circle
		(at 2.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC22" smd circle
		(at 3.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC24" smd circle
		(at 4.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC25" smd circle
		(at 5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC26" smd circle
		(at 5.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC27" smd circle
		(at 6 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC28" smd circle
		(at 6.5 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AC29" smd circle
		(at 7 4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD1" smd circle
		(at -7 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD2" smd circle
		(at -6.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD6" smd circle
		(at -4.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD8" smd circle
		(at -3.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD10" smd circle
		(at -2.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD12" smd circle
		(at -1.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD14" smd circle
		(at -0.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD16" smd circle
		(at 0.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD18" smd circle
		(at 1.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD20" smd circle
		(at 2.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD22" smd circle
		(at 3.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD24" smd circle
		(at 4.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD28" smd circle
		(at 6.5 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AD29" smd circle
		(at 7 4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE1" smd circle
		(at -7 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE2" smd circle
		(at -6.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE3" smd circle
		(at -6 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE4" smd circle
		(at -5.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE6" smd circle
		(at -4.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE8" smd circle
		(at -3.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE10" smd circle
		(at -2.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE12" smd circle
		(at -1.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE14" smd circle
		(at -0.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE16" smd circle
		(at 0.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE18" smd circle
		(at 1.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE20" smd circle
		(at 2.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE22" smd circle
		(at 3.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE24" smd circle
		(at 4.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE26" smd circle
		(at 5.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE27" smd circle
		(at 6 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE28" smd circle
		(at 6.5 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AE29" smd circle
		(at 7 5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF1" smd circle
		(at -7 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF2" smd circle
		(at -6.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF4" smd circle
		(at -5.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF6" smd circle
		(at -4.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF8" smd circle
		(at -3.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF10" smd circle
		(at -2.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF12" smd circle
		(at -1.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF14" smd circle
		(at -0.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF16" smd circle
		(at 0.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF18" smd circle
		(at 1.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF20" smd circle
		(at 2.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF22" smd circle
		(at 3.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF24" smd circle
		(at 4.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF26" smd circle
		(at 5.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF28" smd circle
		(at 6.5 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AF29" smd circle
		(at 7 5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG1" smd circle
		(at -7 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG2" smd circle
		(at -6.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG4" smd circle
		(at -5.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG6" smd circle
		(at -4.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG8" smd circle
		(at -3.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG10" smd circle
		(at -2.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG12" smd circle
		(at -1.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG14" smd circle
		(at -0.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG16" smd circle
		(at 0.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG18" smd circle
		(at 1.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG20" smd circle
		(at 2.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG22" smd circle
		(at 3.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG24" smd circle
		(at 4.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG26" smd circle
		(at 5.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG28" smd circle
		(at 6.5 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AG29" smd circle
		(at 7 6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH1" smd circle
		(at -7 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH2" smd circle
		(at -6.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH3" smd circle
		(at -6 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH4" smd circle
		(at -5.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH5" smd circle
		(at -5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH6" smd circle
		(at -4.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH7" smd circle
		(at -4 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH8" smd circle
		(at -3.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH9" smd circle
		(at -3 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH10" smd circle
		(at -2.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH11" smd circle
		(at -2 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH12" smd circle
		(at -1.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH13" smd circle
		(at -1 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH14" smd circle
		(at -0.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH15" smd circle
		(at 0 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH16" smd circle
		(at 0.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH17" smd circle
		(at 1 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH18" smd circle
		(at 1.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH19" smd circle
		(at 2 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH20" smd circle
		(at 2.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH21" smd circle
		(at 3 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH22" smd circle
		(at 3.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH23" smd circle
		(at 4 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH24" smd circle
		(at 4.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH25" smd circle
		(at 5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH26" smd circle
		(at 5.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH27" smd circle
		(at 6 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH28" smd circle
		(at 6.5 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AH29" smd circle
		(at 7 6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ1" smd circle
		(at -7 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ2" smd circle
		(at -6.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ3" smd circle
		(at -6 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ4" smd circle
		(at -5.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ5" smd circle
		(at -5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ6" smd circle
		(at -4.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ7" smd circle
		(at -4 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ8" smd circle
		(at -3.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ9" smd circle
		(at -3 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ10" smd circle
		(at -2.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ11" smd circle
		(at -2 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ12" smd circle
		(at -1.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ13" smd circle
		(at -1 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ14" smd circle
		(at -0.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ15" smd circle
		(at 0 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ16" smd circle
		(at 0.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ17" smd circle
		(at 1 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ18" smd circle
		(at 1.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ19" smd circle
		(at 2 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ20" smd circle
		(at 2.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ21" smd circle
		(at 3 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ22" smd circle
		(at 3.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ23" smd circle
		(at 4 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ24" smd circle
		(at 4.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ25" smd circle
		(at 5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ26" smd circle
		(at 5.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ27" smd circle
		(at 6 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ28" smd circle
		(at 6.5 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "AJ29" smd circle
		(at 7 7)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -7 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -6.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -6 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B4" smd circle
		(at -5.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B5" smd circle
		(at -5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B6" smd circle
		(at -4.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at -4 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at -3.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at -3 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B10" smd circle
		(at -2.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B11" smd circle
		(at -2 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B12" smd circle
		(at -1.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B13" smd circle
		(at -1 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B14" smd circle
		(at -0.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B15" smd circle
		(at 0 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B16" smd circle
		(at 0.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B17" smd circle
		(at 1 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B18" smd circle
		(at 1.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B19" smd circle
		(at 2 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B20" smd circle
		(at 2.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B21" smd circle
		(at 3 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B22" smd circle
		(at 3.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B23" smd circle
		(at 4 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B24" smd circle
		(at 4.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B25" smd circle
		(at 5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B26" smd circle
		(at 5.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B27" smd circle
		(at 6 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B28" smd circle
		(at 6.5 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B29" smd circle
		(at 7 -6.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -7 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -6.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C4" smd circle
		(at -5.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C6" smd circle
		(at -4.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at -3.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C10" smd circle
		(at -2.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C12" smd circle
		(at -1.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C14" smd circle
		(at -0.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C16" smd circle
		(at 0.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C18" smd circle
		(at 1.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C20" smd circle
		(at 2.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C22" smd circle
		(at 3.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C24" smd circle
		(at 4.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C26" smd circle
		(at 5.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C28" smd circle
		(at 6.5 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C29" smd circle
		(at 7 -6)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -7 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -6.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D4" smd circle
		(at -5.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D6" smd circle
		(at -4.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at -3.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D10" smd circle
		(at -2.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D12" smd circle
		(at -1.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D14" smd circle
		(at -0.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D16" smd circle
		(at 0.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D18" smd circle
		(at 1.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D20" smd circle
		(at 2.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D22" smd circle
		(at 3.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D24" smd circle
		(at 4.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D26" smd circle
		(at 5.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D28" smd circle
		(at 6.5 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D29" smd circle
		(at 7 -5.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -7 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -6.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -6 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E4" smd circle
		(at -5.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E6" smd circle
		(at -4.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at -3.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E10" smd circle
		(at -2.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E12" smd circle
		(at -1.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E14" smd circle
		(at -0.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E16" smd circle
		(at 0.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E18" smd circle
		(at 1.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E20" smd circle
		(at 2.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E22" smd circle
		(at 3.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E24" smd circle
		(at 4.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E26" smd circle
		(at 5.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E27" smd circle
		(at 6 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E28" smd circle
		(at 6.5 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E29" smd circle
		(at 7 -5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -7 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -6.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F6" smd circle
		(at -4.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at -3.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F10" smd circle
		(at -2.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F12" smd circle
		(at -1.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F14" smd circle
		(at -0.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F16" smd circle
		(at 0.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F18" smd circle
		(at 1.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F20" smd circle
		(at 2.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F22" smd circle
		(at 3.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F24" smd circle
		(at 4.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F28" smd circle
		(at 6.5 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F29" smd circle
		(at 7 -4.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -7 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -6.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -6 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G4" smd circle
		(at -5.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G5" smd circle
		(at -5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G6" smd circle
		(at -4.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at -3.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G10" smd circle
		(at -2.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G12" smd circle
		(at -1.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G14" smd circle
		(at -0.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G16" smd circle
		(at 0.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G18" smd circle
		(at 1.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G20" smd circle
		(at 2.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G22" smd circle
		(at 3.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G24" smd circle
		(at 4.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G25" smd circle
		(at 5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G26" smd circle
		(at 5.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G27" smd circle
		(at 6 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G28" smd circle
		(at 6.5 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G29" smd circle
		(at 7 -4)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -7 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -6.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at -3.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H10" smd circle
		(at -2.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H12" smd circle
		(at -1.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H14" smd circle
		(at -0.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H16" smd circle
		(at 0.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H18" smd circle
		(at 1.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H20" smd circle
		(at 2.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H22" smd circle
		(at 3.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H28" smd circle
		(at 6.5 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H29" smd circle
		(at 7 -3.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -7 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -6.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -6 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J4" smd circle
		(at -5.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J5" smd circle
		(at -5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J6" smd circle
		(at -4.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at -4 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at -3.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J10" smd circle
		(at -2.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J11" smd circle
		(at -2 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J14" smd circle
		(at -0.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J16" smd circle
		(at 0.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J19" smd circle
		(at 2 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J20" smd circle
		(at 2.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J22" smd circle
		(at 3.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J23" smd circle
		(at 4 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J24" smd circle
		(at 4.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J25" smd circle
		(at 5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J26" smd circle
		(at 5.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J27" smd circle
		(at 6 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J28" smd circle
		(at 6.5 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J29" smd circle
		(at 7 -3)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -7 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -6.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K10" smd circle
		(at -2.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K11" smd circle
		(at -2 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K14" smd circle
		(at -0.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K15" smd circle
		(at 0 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K16" smd circle
		(at 0.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K19" smd circle
		(at 2 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K20" smd circle
		(at 2.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K28" smd circle
		(at 6.5 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K29" smd circle
		(at 7 -2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -7 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -6.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -6 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L4" smd circle
		(at -5.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L5" smd circle
		(at -5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L6" smd circle
		(at -4.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at -4 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L8" smd circle
		(at -3.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at -3 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L10" smd circle
		(at -2.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L11" smd circle
		(at -2 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L12" smd circle
		(at -1.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L13" smd circle
		(at -1 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L14" smd circle
		(at -0.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L16" smd circle
		(at 0.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L17" smd circle
		(at 1 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L18" smd circle
		(at 1.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L19" smd circle
		(at 2 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L20" smd circle
		(at 2.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L21" smd circle
		(at 3 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L22" smd circle
		(at 3.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L23" smd circle
		(at 4 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L24" smd circle
		(at 4.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L25" smd circle
		(at 5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L26" smd circle
		(at 5.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L27" smd circle
		(at 6 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L28" smd circle
		(at 6.5 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L29" smd circle
		(at 7 -2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -7 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -6.5 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M11" smd circle
		(at -2 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M14" smd circle
		(at -0.5 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M16" smd circle
		(at 0.5 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M19" smd circle
		(at 2 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M28" smd circle
		(at 6.5 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M29" smd circle
		(at 7 -1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -7 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -6.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -6 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N4" smd circle
		(at -5.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N5" smd circle
		(at -5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N6" smd circle
		(at -4.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at -4 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at -3.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at -3 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N10" smd circle
		(at -2.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N11" smd circle
		(at -2 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N12" smd circle
		(at -1.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N13" smd circle
		(at -1 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N14" smd circle
		(at -0.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N15" smd circle
		(at 0 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N16" smd circle
		(at 0.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N17" smd circle
		(at 1 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N18" smd circle
		(at 1.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N19" smd circle
		(at 2 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N20" smd circle
		(at 2.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N21" smd circle
		(at 3 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N22" smd circle
		(at 3.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N23" smd circle
		(at 4 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N24" smd circle
		(at 4.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N25" smd circle
		(at 5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N26" smd circle
		(at 5.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N27" smd circle
		(at 6 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N28" smd circle
		(at 6.5 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N29" smd circle
		(at 7 -1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -7 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -6.5 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P11" smd circle
		(at -2 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P14" smd circle
		(at -0.5 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P16" smd circle
		(at 0.5 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P19" smd circle
		(at 2 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P28" smd circle
		(at 6.5 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P29" smd circle
		(at 7 -0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -7 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -6.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -6 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R4" smd circle
		(at -5.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R5" smd circle
		(at -5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R6" smd circle
		(at -4.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at -4 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at -3.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at -3 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R10" smd circle
		(at -2.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R11" smd circle
		(at -2 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R12" smd circle
		(at -1.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R13" smd circle
		(at -1 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R14" smd circle
		(at -0.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R16" smd circle
		(at 0.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R17" smd circle
		(at 1 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R18" smd circle
		(at 1.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R19" smd circle
		(at 2 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R20" smd circle
		(at 2.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R21" smd circle
		(at 3 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R22" smd circle
		(at 3.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R23" smd circle
		(at 4 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R24" smd circle
		(at 4.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R25" smd circle
		(at 5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R26" smd circle
		(at 5.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R27" smd circle
		(at 6 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R28" smd circle
		(at 6.5 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R29" smd circle
		(at 7 0)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T1" smd circle
		(at -7 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -6.5 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T11" smd circle
		(at -2 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T14" smd circle
		(at -0.5 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T16" smd circle
		(at 0.5 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T19" smd circle
		(at 2 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T28" smd circle
		(at 6.5 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T29" smd circle
		(at 7 0.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U1" smd circle
		(at -7 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U2" smd circle
		(at -6.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U3" smd circle
		(at -6 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U4" smd circle
		(at -5.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U5" smd circle
		(at -5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U6" smd circle
		(at -4.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U7" smd circle
		(at -4 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U8" smd circle
		(at -3.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U9" smd circle
		(at -3 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U10" smd circle
		(at -2.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U11" smd circle
		(at -2 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U12" smd circle
		(at -1.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U13" smd circle
		(at -1 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U14" smd circle
		(at -0.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U15" smd circle
		(at 0 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U16" smd circle
		(at 0.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U17" smd circle
		(at 1 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U18" smd circle
		(at 1.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U19" smd circle
		(at 2 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U20" smd circle
		(at 2.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U21" smd circle
		(at 3 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U22" smd circle
		(at 3.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U23" smd circle
		(at 4 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U24" smd circle
		(at 4.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U25" smd circle
		(at 5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U26" smd circle
		(at 5.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U27" smd circle
		(at 6 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U28" smd circle
		(at 6.5 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "U29" smd circle
		(at 7 1)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V1" smd circle
		(at -7 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V2" smd circle
		(at -6.5 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V11" smd circle
		(at -2 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V14" smd circle
		(at -0.5 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V16" smd circle
		(at 0.5 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V19" smd circle
		(at 2 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V28" smd circle
		(at 6.5 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "V29" smd circle
		(at 7 1.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W1" smd circle
		(at -7 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W2" smd circle
		(at -6.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W3" smd circle
		(at -6 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W4" smd circle
		(at -5.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W5" smd circle
		(at -5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W6" smd circle
		(at -4.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W7" smd circle
		(at -4 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W8" smd circle
		(at -3.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W9" smd circle
		(at -3 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W10" smd circle
		(at -2.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W11" smd circle
		(at -2 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W12" smd circle
		(at -1.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W13" smd circle
		(at -1 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W14" smd circle
		(at -0.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W16" smd circle
		(at 0.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W17" smd circle
		(at 1 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W18" smd circle
		(at 1.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W19" smd circle
		(at 2 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W20" smd circle
		(at 2.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W21" smd circle
		(at 3 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W22" smd circle
		(at 3.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W23" smd circle
		(at 4 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W24" smd circle
		(at 4.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W25" smd circle
		(at 5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W26" smd circle
		(at 5.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W27" smd circle
		(at 6 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W28" smd circle
		(at 6.5 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "W29" smd circle
		(at 7 2)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y1" smd circle
		(at -7 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y2" smd circle
		(at -6.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y10" smd circle
		(at -2.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y11" smd circle
		(at -2 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y14" smd circle
		(at -0.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y15" smd circle
		(at 0 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y16" smd circle
		(at 0.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y19" smd circle
		(at 2 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y20" smd circle
		(at 2.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y28" smd circle
		(at 6.5 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "Y29" smd circle
		(at 7 2.5)
		(size 0.254 0.254)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_mimx94398dvmmaa.glb"
		(offset
			(xyz -0 -0 -0.15)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
