(footprint "SOP2-16_7.5x10.3mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "SOP2-16")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -5.9 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "SOP2-16_7.5x10.3mm"
		(at 0 6.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -5.925 7.499 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -5.925 8.698 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -5.925 9.899 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.712 -4.446 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -4.712 -3.176 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -4.712 -1.905 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -4.712 -0.635 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -4.712 0.633 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -4.712 1.904 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -4.712 3.173 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -4.712 4.445 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 4.711 4.445 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 4.711 3.173 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 4.711 1.904 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 4.711 0.633 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 4.711 -0.635 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.711 -1.905 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 4.711 -3.176 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 4.711 -4.446 90)
		(size 0.7 1.925)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_mt25ql01gbbb8esf_0sit.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
