(footprint "BGA-96-48_8x14mm_Layout16x9_P0.8mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -7.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "BGA-96-48_8x14mm_Layout16x9_P0.8mm"
		(at 0 8.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -4.5 10.125 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -4.5 11.325 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -4.5 12.525 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "A1" smd circle
		(at -3.201 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A2" smd circle
		(at -2.4 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A3" smd circle
		(at -1.601 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A7" smd circle
		(at 1.6 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A8" smd circle
		(at 2.399 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "A9" smd circle
		(at 3.2 -6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B1" smd circle
		(at -3.201 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B2" smd circle
		(at -2.4 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B3" smd circle
		(at -1.601 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B7" smd circle
		(at 1.6 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B8" smd circle
		(at 2.399 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "B9" smd circle
		(at 3.2 -5.201)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C1" smd circle
		(at -3.201 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C2" smd circle
		(at -2.4 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C3" smd circle
		(at -1.601 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C7" smd circle
		(at 1.6 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C8" smd circle
		(at 2.399 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "C9" smd circle
		(at 3.2 -4.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D1" smd circle
		(at -3.201 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D2" smd circle
		(at -2.4 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D3" smd circle
		(at -1.601 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D7" smd circle
		(at 1.6 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D8" smd circle
		(at 2.399 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "D9" smd circle
		(at 3.2 -3.601)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E1" smd circle
		(at -3.201 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E2" smd circle
		(at -2.4 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E3" smd circle
		(at -1.601 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E7" smd circle
		(at 1.6 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E8" smd circle
		(at 2.399 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "E9" smd circle
		(at 3.2 -2.8)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F1" smd circle
		(at -3.201 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F2" smd circle
		(at -2.4 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F3" smd circle
		(at -1.601 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F7" smd circle
		(at 1.6 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F8" smd circle
		(at 2.399 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "F9" smd circle
		(at 3.2 -2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G1" smd circle
		(at -3.201 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G2" smd circle
		(at -2.4 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G3" smd circle
		(at -1.601 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G7" smd circle
		(at 1.6 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G8" smd circle
		(at 2.399 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "G9" smd circle
		(at 3.2 -1.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H1" smd circle
		(at -3.201 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H2" smd circle
		(at -2.4 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H3" smd circle
		(at -1.601 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H7" smd circle
		(at 1.6 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H8" smd circle
		(at 2.399 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "H9" smd circle
		(at 3.2 -0.401)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J1" smd circle
		(at -3.201 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J2" smd circle
		(at -2.4 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J3" smd circle
		(at -1.601 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J7" smd circle
		(at 1.6 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J8" smd circle
		(at 2.399 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "J9" smd circle
		(at 3.2 0.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K1" smd circle
		(at -3.201 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K2" smd circle
		(at -2.4 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K3" smd circle
		(at -1.601 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K7" smd circle
		(at 1.6 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K8" smd circle
		(at 2.399 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "K9" smd circle
		(at 3.2 1.199)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L1" smd circle
		(at -3.201 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L2" smd circle
		(at -2.4 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L3" smd circle
		(at -1.601 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L7" smd circle
		(at 1.6 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L8" smd circle
		(at 2.399 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "L9" smd circle
		(at 3.2 1.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M1" smd circle
		(at -3.201 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M2" smd circle
		(at -2.4 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M3" smd circle
		(at -1.601 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M7" smd circle
		(at 1.6 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M8" smd circle
		(at 2.399 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "M9" smd circle
		(at 3.2 2.799)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N1" smd circle
		(at -3.201 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N2" smd circle
		(at -2.4 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N3" smd circle
		(at -1.601 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N7" smd circle
		(at 1.6 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N8" smd circle
		(at 2.399 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "N9" smd circle
		(at 3.2 3.6)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P1" smd circle
		(at -3.201 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P2" smd circle
		(at -2.4 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P3" smd circle
		(at -1.601 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P7" smd circle
		(at 1.6 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P8" smd circle
		(at 2.399 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "P9" smd circle
		(at 3.2 4.4)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R1" smd circle
		(at -3.201 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R2" smd circle
		(at -2.4 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R3" smd circle
		(at -1.601 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R7" smd circle
		(at 1.6 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R8" smd circle
		(at 2.399 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "R9" smd circle
		(at 3.2 5.2)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T1" smd circle
		(at -3.201 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T2" smd circle
		(at -2.4 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T3" smd circle
		(at -1.601 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T7" smd circle
		(at 1.6 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T8" smd circle
		(at 2.399 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "T9" smd circle
		(at 3.2 5.999)
		(size 0.35 0.35)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_mt41k256m16tw_107_xit_p.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
