(footprint "GNSS_Module_NEO-D9S-00B"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.272 -9.113 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "GNSS_Module_NEO-D9S-00B"
		(at 0 9.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -7.18 10.488 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -7.18 11.688 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -7.18 12.888 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -6.03 -7.01 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -6.03 -5.91 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -6.03 -4.81 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -6.03 -3.71 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -6.03 -2.61 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -6.03 -1.51 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -6.03 -0.41 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -6.03 2.59 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -6.03 3.69 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -6.03 4.79 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -6.03 5.89 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -6.03 6.99 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 5.97 6.99 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 5.97 5.89 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 5.97 4.79 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 5.97 3.69 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 5.97 2.59 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 5.97 -0.41 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 5.97 -1.51 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 5.97 -2.61 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 5.97 -3.71 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 5.97 -4.81 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 5.97 -5.91 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 5.97 -7.01 270)
		(size 0.8 1.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_neo_d9s_00b.glb"
		(offset
			(xyz -47.528 18.112 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)
