(footprint "QFN-48-1EP_6x6mm"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -3.6 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "QFN-48-1EP_6x6mm"
		(at 0 4.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -3.45 6.4 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -3.45 7.6 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -3.45 8.8 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "" smd rect
		(at -1 -1)
		(size 1.8 1.8)
		(layers "F.Paste")
	)
	(pad "" smd rect
		(at -1 1)
		(size 1.8 1.8)
		(layers "F.Paste")
	)
	(pad "" smd rect
		(at 1 -1)
		(size 1.8 1.8)
		(layers "F.Paste")
	)
	(pad "" smd rect
		(at 1 1)
		(size 1.8 1.8)
		(layers "F.Paste")
	)
	(pad "1" smd oval
		(at -2.952 -2.202)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -2.952 -1.801)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -2.952 -1.401)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -2.952 -1)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -2.952 -0.6)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -2.952 -0.202)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -2.952 0.2)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -2.952 0.598)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -2.952 0.998)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -2.952 1.398)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -2.952 1.8)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -2.952 2.2)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at -2.202 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at -1.801 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at -1.401 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at -1 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at -0.6 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at -0.202 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at 0.2 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at 0.598 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at 0.998 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at 1.398 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at 1.8 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at 2.2 2.95 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd oval
		(at 2.95 2.2)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd oval
		(at 2.95 1.8)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd oval
		(at 2.95 1.398)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at 2.95 0.998)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at 2.95 0.598)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at 2.95 0.2)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd oval
		(at 2.95 -0.202)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd oval
		(at 2.95 -0.6)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd oval
		(at 2.95 -1)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd oval
		(at 2.95 -1.401)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd oval
		(at 2.95 -1.801)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd oval
		(at 2.95 -2.202)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd oval
		(at 2.2 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd oval
		(at 1.8 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd oval
		(at 1.398 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd oval
		(at 0.998 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd oval
		(at 0.598 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd oval
		(at 0.2 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd oval
		(at -0.202 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd oval
		(at -0.6 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd oval
		(at -1 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd oval
		(at -1.401 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd oval
		(at -1.801 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd oval
		(at -2.202 -2.952 90)
		(size 0.85 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd rect
		(at 0 0)
		(size 4.2 4.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_nrf51422_qfac_r.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
