(footprint "RF_Module_RXM"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.025 -10.9 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "RF_Module_RXM"
		(at 0 11.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -9.32 13.7 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -9.32 14.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -9.32 16.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -7.745 -8.89 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -7.745 -6.35 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -7.745 -3.81 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -7.745 -1.27 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -7.745 1.27 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -7.745 3.81 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -7.745 6.35 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -7.745 8.89 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 7.745 8.89 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 7.745 6.35 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 7.745 3.81 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 7.745 1.27 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 7.745 -1.27 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 7.745 -3.81 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 7.745 -6.35 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 7.745 -8.89 90)
		(size 1.651 1.778)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_rxm_418_lr.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 90)
		)
	)
)
