(footprint "Quectel_SC606T"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -22.1 -21.7 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "Quectel_SC606T"
		(at -16.815 24.235 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -23.25 26.235 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -23.25 27.435 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -23.25 28.635 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -22 -18.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd oval
		(at -22 -17.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd oval
		(at -22 -16.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd oval
		(at -22 -15.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd oval
		(at -22 -14.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd oval
		(at -22 -13.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd oval
		(at -22 -12.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd oval
		(at -22 -11.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd oval
		(at -22 -10.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd oval
		(at -22 -9.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd oval
		(at -22 -8.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd oval
		(at -22 -7.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd oval
		(at -22 -6.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd oval
		(at -22 -5.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd oval
		(at -22 -4.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd oval
		(at -22 -3.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd oval
		(at -22 -2.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd oval
		(at -22 -1.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd oval
		(at -22 -0.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd oval
		(at -22 0.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd oval
		(at -22 1.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "22" smd oval
		(at -22 2.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "23" smd oval
		(at -22 3.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "24" smd oval
		(at -22 4.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "25" smd oval
		(at -22 5.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "26" smd oval
		(at -22 6.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "27" smd oval
		(at -22 7.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "28" smd oval
		(at -22 8.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "29" smd oval
		(at -22 9.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "30" smd oval
		(at -22 10.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "31" smd oval
		(at -22 11.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "32" smd oval
		(at -22 12.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "33" smd oval
		(at -22 13.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "34" smd oval
		(at -22 14.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "35" smd oval
		(at -22 15.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "36" smd oval
		(at -22 16.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "37" smd oval
		(at -22 17.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "38" smd oval
		(at -22 18.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "39" smd oval
		(at -18.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "40" smd oval
		(at -17.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "41" smd oval
		(at -16.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "42" smd oval
		(at -15.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "43" smd oval
		(at -14.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "44" smd oval
		(at -13.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "45" smd oval
		(at -12.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "46" smd oval
		(at -11.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "47" smd oval
		(at -10.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "48" smd oval
		(at -9.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "49" smd oval
		(at -8.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "50" smd oval
		(at -7.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "51" smd oval
		(at -6.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "52" smd oval
		(at -5.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "53" smd oval
		(at -4.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "54" smd oval
		(at -3.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "55" smd oval
		(at -2.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "56" smd oval
		(at -1.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "57" smd oval
		(at -0.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "58" smd oval
		(at 0.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "59" smd oval
		(at 1.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "60" smd oval
		(at 2.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "61" smd oval
		(at 3.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "62" smd oval
		(at 4.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "63" smd oval
		(at 5.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "64" smd oval
		(at 6.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "65" smd oval
		(at 7.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "66" smd oval
		(at 8.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "67" smd oval
		(at 9.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "68" smd oval
		(at 10.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "69" smd oval
		(at 11.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "70" smd oval
		(at 12.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "71" smd oval
		(at 13.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "72" smd oval
		(at 14.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "73" smd oval
		(at 15.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "74" smd oval
		(at 16.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "75" smd oval
		(at 17.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "76" smd oval
		(at 18.5 21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "77" smd oval
		(at 22 18.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "78" smd oval
		(at 22 17.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "79" smd oval
		(at 22 16.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "80" smd oval
		(at 22 15.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "81" smd oval
		(at 22 14.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "82" smd oval
		(at 22 13.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "83" smd oval
		(at 22 12.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "84" smd oval
		(at 22 11.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "85" smd oval
		(at 22 10.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "86" smd oval
		(at 22 9.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "87" smd oval
		(at 22 8.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "88" smd oval
		(at 22 7.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "89" smd oval
		(at 22 6.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "90" smd oval
		(at 22 5.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "91" smd oval
		(at 22 4.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "92" smd oval
		(at 22 3.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "93" smd oval
		(at 22 2.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "94" smd oval
		(at 22 1.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "95" smd oval
		(at 22 0.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "96" smd oval
		(at 22 -0.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "97" smd oval
		(at 22 -1.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "98" smd oval
		(at 22 -2.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "99" smd oval
		(at 22 -3.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "100" smd oval
		(at 22 -4.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "101" smd oval
		(at 22 -5.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "102" smd oval
		(at 22 -6.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "103" smd oval
		(at 22 -7.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "104" smd oval
		(at 22 -8.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "105" smd oval
		(at 22 -9.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "106" smd oval
		(at 22 -10.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "107" smd oval
		(at 22 -11.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "108" smd oval
		(at 22 -12.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "109" smd oval
		(at 22 -13.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "110" smd oval
		(at 22 -14.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "111" smd oval
		(at 22 -15.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "112" smd oval
		(at 22 -16.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "113" smd oval
		(at 22 -17.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "114" smd oval
		(at 22 -18.5)
		(size 2 0.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "115" smd oval
		(at 18.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "116" smd oval
		(at 17.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "117" smd oval
		(at 16.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "118" smd oval
		(at 15.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "119" smd oval
		(at 14.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "120" smd oval
		(at 13.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "121" smd oval
		(at 12.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "122" smd oval
		(at 11.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "123" smd oval
		(at 10.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "124" smd oval
		(at 9.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "125" smd oval
		(at 8.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "126" smd oval
		(at 7.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "127" smd oval
		(at 6.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "128" smd oval
		(at 5.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "129" smd oval
		(at 4.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "130" smd oval
		(at 3.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "131" smd oval
		(at 2.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "132" smd oval
		(at 1.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "133" smd oval
		(at 0.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "134" smd oval
		(at -0.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "135" smd oval
		(at -1.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "136" smd oval
		(at -2.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "137" smd oval
		(at -3.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "138" smd oval
		(at -4.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "139" smd oval
		(at -5.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "140" smd oval
		(at -6.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "141" smd oval
		(at -7.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "142" smd oval
		(at -8.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "143" smd oval
		(at -9.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "144" smd oval
		(at -10.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "145" smd oval
		(at -11.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "146" smd oval
		(at -12.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "147" smd oval
		(at -13.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "148" smd oval
		(at -14.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "149" smd oval
		(at -15.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "150" smd oval
		(at -16.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "151" smd oval
		(at -17.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "152" smd oval
		(at -18.5 -21.5)
		(size 0.65 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "153" smd rect
		(at -17.5 -13)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "154" smd rect
		(at -17.5 -11)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "155" smd rect
		(at -17.5 -9)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "156" smd rect
		(at -17.5 -7)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "157" smd rect
		(at -17.5 -5)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "158" smd rect
		(at -17.5 -3)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "159" smd rect
		(at -17.5 -1)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "160" smd rect
		(at -17.5 1)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "161" smd rect
		(at -17.5 3)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "162" smd rect
		(at -17.5 5)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "163" smd rect
		(at -17.5 7)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "164" smd rect
		(at -17.5 9)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "165" smd rect
		(at -17.5 11)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "166" smd rect
		(at -17.5 13)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "167" smd rect
		(at -14 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "168" smd rect
		(at -12 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "169" smd rect
		(at -10 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "170" smd rect
		(at -8 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "171" smd rect
		(at -6 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "172" smd rect
		(at -4 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "173" smd rect
		(at -2 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "174" smd rect
		(at 0 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "175" smd rect
		(at 2 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "176" smd rect
		(at 4 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "177" smd rect
		(at 6 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "178" smd rect
		(at 8 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "179" smd rect
		(at 10 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "180" smd rect
		(at 12 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "181" smd rect
		(at 14 16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "182" smd rect
		(at 17.5 13)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "183" smd rect
		(at 17.5 11)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "184" smd rect
		(at 17.5 9)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "185" smd rect
		(at 17.5 7)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "186" smd rect
		(at 17.5 5)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "187" smd rect
		(at 17.5 3)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "188" smd rect
		(at 17.5 1)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "189" smd rect
		(at 17.5 -1)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "190" smd rect
		(at 17.5 -3)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "191" smd rect
		(at 17.5 -5)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "192" smd rect
		(at 17.5 -7)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "193" smd rect
		(at 17.5 -9)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "194" smd rect
		(at 17.5 -11)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "195" smd rect
		(at 17.5 -13)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "196" smd rect
		(at 14 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "197" smd rect
		(at 12 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "198" smd rect
		(at 10 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "199" smd rect
		(at 8 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "200" smd rect
		(at 6 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "201" smd rect
		(at 4 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "202" smd rect
		(at 2 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "203" smd rect
		(at 0 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "204" smd rect
		(at -2 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "205" smd rect
		(at -4 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "206" smd rect
		(at -6 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "207" smd rect
		(at -8 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "208" smd rect
		(at -10 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "209" smd rect
		(at -12 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "210" smd rect
		(at -14 -16)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "211" smd rect
		(at -14.5 -10)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "212" smd rect
		(at -14.5 -8)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "213" smd rect
		(at -14.5 -6)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "214" smd rect
		(at -14.5 -4)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "215" smd rect
		(at -14.5 -2)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "216" smd rect
		(at -14.5 0)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "217" smd rect
		(at -14.5 2)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "218" smd rect
		(at -14.5 4)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "219" smd rect
		(at -14.5 6)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "220" smd rect
		(at -14.5 8)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "221" smd rect
		(at -14.5 10)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "222" smd rect
		(at -11 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "223" smd rect
		(at -9 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "224" smd rect
		(at -7 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "225" smd rect
		(at -5 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "226" smd rect
		(at -3 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "227" smd rect
		(at -1 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "228" smd rect
		(at 1 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "229" smd rect
		(at 3 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "230" smd rect
		(at 5 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "231" smd rect
		(at 7 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "232" smd rect
		(at 9 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "233" smd rect
		(at 11 13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "234" smd rect
		(at 14.5 10)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "235" smd rect
		(at 14.5 8)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "236" smd rect
		(at 14.5 6)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "237" smd rect
		(at 14.5 4)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "238" smd rect
		(at 14.5 2)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "239" smd rect
		(at 14.5 0)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "240" smd rect
		(at 14.5 -2)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "241" smd rect
		(at 14.5 -4)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "242" smd rect
		(at 14.5 -6)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "243" smd rect
		(at 14.5 -8)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "244" smd rect
		(at 14.5 -10)
		(size 1.5 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "245" smd rect
		(at 11 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "246" smd rect
		(at 9 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "247" smd rect
		(at 7 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "248" smd rect
		(at 5 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "249" smd rect
		(at 3 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "250" smd rect
		(at 1 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "251" smd rect
		(at -1 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "252" smd rect
		(at -3 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "253" smd rect
		(at -5 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "254" smd rect
		(at -7 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "255" smd rect
		(at -9 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "256" smd rect
		(at -11 -13)
		(size 1 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "257" smd circle
		(at -10.4 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "258" smd circle
		(at -10.4 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "259" smd circle
		(at -10.4 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "260" smd circle
		(at -10.4 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "261" smd circle
		(at -10.4 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "262" smd circle
		(at -10.4 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "263" smd circle
		(at -10.4 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "264" smd circle
		(at -7.8 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "265" smd circle
		(at -7.8 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "266" smd circle
		(at -7.8 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "267" smd circle
		(at -7.8 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "268" smd circle
		(at -7.8 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "269" smd circle
		(at -7.8 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "270" smd circle
		(at -7.8 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "271" smd circle
		(at -5.2 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "272" smd circle
		(at -5.2 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "273" smd circle
		(at -5.2 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "274" smd circle
		(at -5.2 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "275" smd circle
		(at -5.2 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "276" smd circle
		(at -5.2 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "277" smd circle
		(at -5.2 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "278" smd circle
		(at -2.6 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "279" smd circle
		(at -2.6 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "280" smd circle
		(at -2.6 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "281" smd circle
		(at -2.6 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "282" smd circle
		(at -2.6 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "283" smd circle
		(at -2.6 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "284" smd circle
		(at -2.6 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "285" smd circle
		(at 0 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "286" smd circle
		(at 0 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "287" smd circle
		(at 0 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "288" smd circle
		(at 0 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "289" smd circle
		(at 0 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "290" smd circle
		(at 0 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "291" smd circle
		(at 0 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "292" smd circle
		(at 2.6 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "293" smd circle
		(at 2.6 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "294" smd circle
		(at 2.6 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "295" smd circle
		(at 2.6 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "296" smd circle
		(at 2.6 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "297" smd circle
		(at 2.6 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "298" smd circle
		(at 2.6 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "299" smd circle
		(at 5.2 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "300" smd circle
		(at 5.2 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "301" smd circle
		(at 5.2 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "302" smd circle
		(at 5.2 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "303" smd circle
		(at 5.2 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "304" smd circle
		(at 5.2 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "305" smd circle
		(at 5.2 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "306" smd circle
		(at 7.8 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "307" smd circle
		(at 7.8 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "308" smd circle
		(at 7.8 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "309" smd circle
		(at 7.8 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "310" smd circle
		(at 7.8 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "311" smd circle
		(at 7.8 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "312" smd circle
		(at 7.8 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "313" smd circle
		(at 10.4 -7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "314" smd circle
		(at 10.4 -5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "315" smd circle
		(at 10.4 -2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "316" smd circle
		(at 10.4 0)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "317" smd circle
		(at 10.4 2.6)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "318" smd circle
		(at 10.4 5.2)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "319" smd circle
		(at 10.4 7.8)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "320" smd rect
		(at -20.9 -20.4)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "321" smd rect
		(at -20.9 20.4)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "322" smd rect
		(at 20.9 20.4)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "323" smd rect
		(at 20.9 -20.4)
		(size 1.3 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_sc606t_wf.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
