(footprint "QFN-20-1EP_3x3mm_P0.5mm_SI"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.1 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "QFN-20-1EP_3x3mm_P0.5mm_SI"
		(at 0 3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(attr smd)
	(stackup
		(layer "F.Cu")
		(layer "B.Cu")
		(layer "User.1")
		(layer "User.2")
		(layer "User.3")
		(layer "User.4")
		(layer "User.5")
		(layer "User.6")
		(layer "User.7")
		(layer "User.8")
		(layer "User.9")
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -1.96 4.9 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "Author: Antmicro"
		(at -1.96 6.1 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(fp_text user "License: Apache-2.0"
		(at -1.96 7.3 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.265 -1.265)
		(size 0.34 0.34)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.475 -0.75)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd circle
		(at -1.24 -0.75)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.475 -0.25)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd circle
		(at -1.24 -0.25)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -1.475 0.25)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd circle
		(at -1.24 0.25)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -1.475 0.75)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd circle
		(at -1.24 0.75)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -1.265 1.265)
		(size 0.34 0.34)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd circle
		(at -0.75 1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.75 1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd circle
		(at -0.25 1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -0.25 1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd circle
		(at 0.25 1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0.25 1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd circle
		(at 0.75 1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 0.75 1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 1.265 1.265)
		(size 0.34 0.34)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd circle
		(at 1.24 0.75)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1.475 0.75)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd circle
		(at 1.24 0.25)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 1.475 0.25)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd circle
		(at 1.24 -0.25)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 1.475 -0.25)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd circle
		(at 1.24 -0.75)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 1.475 -0.75)
		(size 0.47 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 1.265 -1.265)
		(size 0.34 0.34)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 0.75 -1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "17" smd circle
		(at 0.75 -1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 0.25 -1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "18" smd circle
		(at 0.25 -1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at -0.25 -1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "19" smd circle
		(at -0.25 -1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at -0.75 -1.475)
		(size 0.28 0.47)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "20" smd circle
		(at -0.75 -1.24)
		(size 0.28 0.28)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 0 0)
		(size 1.7 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "antmicro_si4703_c19_gm.glb"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
